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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	晋宁区二街朱家营村委会顺民普通建筑石料用石灰岩矿

	项目代码
	2105-530115-04-05-435415

	建设单位联系人
	张运
	联系方式
	13888013251

	建设地点
	  云南  省  昆明  市  晋宁  区 二街  镇  朱家营村委会顺民小组  

	地理坐标
	（东经102 度 28 分5.320 秒，北纬 24 度 45 分 28.220 秒）

	建设项目行业类别
	土砂石开采101（不含河道采砂项目）；砖瓦、石材等建筑材料制造303
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	208000

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	23613.29
	环保投资（万元）
	210.4

	环保投资占比（%）
	0.89
	施工工期
	11个月

	是否开工建设
	(否

(是：             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于普通建筑材料用石灰岩矿开采、加工，对照《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目不属于鼓励类，也不属于限制、淘汰类，为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。
2、与《云南省生态功能区划》相符性分析

根据《云南省生态功能区划》，项目区生态功能为Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。

主要生态特征：以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。

主要生态环境问题：农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺。

生态环境敏感性：高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性
主要生态系统服务功能：昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全。

保护措施与发展发现：调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。

本项目为石灰岩矿开采及加工，项目产生的污染主要为生活污水、扬尘及生态破坏。项目生活污水经一体化污水处理站处理后全部回用于项目区洒水降尘及绿化浇洒，不外排；扬尘经洒水、布袋除尘等措施后减轻对环境影响；项目采用边开采，边恢复，及时对采空区进行生态恢复。综上分析，项目与《云南省生态功能区划》相符。项目与云南省生态功能区划关系图详见附图11。

3、与《云南省主体功能区规划》符合性分析

根据《云南省主体功能区划》，云南省主要划分为3类主体功能区——重点开发区、限制开发区和禁止开发区。

对照《云南省主体功能区规划》，项目开采范围在《云南省主体功能区规划》中规定的国家重点开发区域。根据《云南省主体功能区规划》(云政发[2014]1号)，规划的主要矿产资源开发与布局为:“根据矿产资源开发利用总量与经济社会发展、市场需求相适应，符合国家产业政策的原则，鼓励开采云南省优势、国内紧缺的煤、磷、铜铅、锌、金、银、铂、镍、铁、锰、钛等矿产，同时综合回收利用锗、铟、镉等伴生矿产；限制开采锡、钨、稀土和高硫煤、高灰煤；禁止开采蓝石棉、砷和可耕地的砖瓦用粘土。”本项目开采建筑用石灰岩，不属于《云南省主体功能区规划》国家重点开发区域中的鼓励、限制及禁止开采矿种。故此，项目与《云南省主体功能区规划》相符，项目与云南省主体功能区关系图详见附图12。

4、与《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日修订）的符合性

根据2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过的《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区。

根据叠图分析，项目不在滇池保护区范围内，因此，本建设不违背《云南省滇池保护条例》(2018年11月29日修订)的要求。项目与滇池保护分级范围关系图详见附图13。

5、与城市规划符合性

项目选址于昆明市晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组，项目选址范围不属于城市规划区，项目选址与晋宁区城市规划不冲突。

6、与《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析

根据《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》：对铅、锌、锡、铜、钨、金、磷、煤、铁、钨、稀土矿产实行开采总量调控，本项目为建筑用石灰岩矿开采项目，不属于云南省开发利用总量调控类矿产资源；该规划中提出禁止开采区：世界自然遗产地、国家级和省级自然保护区、世界级和国家级地质公园（含地质遗迹）、重要饮用水水源保护区、国家公园，国家级和省级风景名胜区、国家级和省级森林公园、重要湿地，国家级和省级重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等，本矿山不属于上述禁止开采区。根据“昆明市晋宁区人民政府关于晋宁区二街镇顺民村新设砂石料是否涉及各类环境保护区及相关规划等有关情况审查意见”：晋宁区环保、林业、水务（滇池管理）、住建、安监、交运、农业、文体广电旅游等部门同意设置采矿权，本矿山不属于禁止、限制开采区。因此，项目符合《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》。

与《昆明市矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析

根据《昆明市矿产资源总体规划（2016-2020年）》，将不予或限制矿产资源开发的区域划分为限制勘查区、限制开采区、禁止开采区。

①限制勘查区：自然保护区、重要风景名胜区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地以及国家和地方规定的其他限制勘察矿产资源的区域。②限制开采区：滇池三级保护区限制开采区。③禁止开采区：与《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》中的划定一样，详见上文。本项目不位于滇池三级保护区等各类环境保护区，不属于上述不予或限制矿产资源开发的区域，因此，项目符合《昆明市矿产资源总体规划（2016-2020年）》。

8、与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》符合性分析

2015年5月29日，云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号），本矿山与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》的符合性分析详见表1.1。

表1-1  本矿山与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》的符合性分析

新建非煤矿山不予批准情况

本矿山情况

符合性

生产建设规模和服务年限低于《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定的，即：新建、改建、扩建整合重组矿山最小开采规模30万吨/年，最低服务年限6年
本矿山为新建矿山，开采规模200万吨/年，服务年限为8.72年

符合

与铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施的安全距离不能满足有关法律法规规定的，矿山申请划定的矿区范围与周边毗邻的采矿权间距不满足设计规范规定保留安全间距要求的
项目位于晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组境内，根据现场踏勘，矿山周边没有铁路、高等级公路、石油天然气输送管道，矿山周边无毗邻的采矿权
符合

位于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域，以及位于重要城镇、城市面山的
1、根据“昆明市晋宁区人民政府关于晋宁区二街镇顺民村新设砂石料是否涉及各类环境保护区及相关规划等有关情况审查意见”：矿山位于二街镇中心区规划范围外；晋宁区环保、林业、水务（滇池管理）、住建、安监、交运、农业、文体广电旅游等部门同意设置采矿权。因此，矿山不位于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域，不位于重要城镇。

2、项目位于晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组境内，距二街镇7.20km，距晋宁区政府所在地昆阳街道办事处16.22km。据现场踏看，矿山不位于城市面山。
符合

露天采石(砂)场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上(含2个)露天采石(砂)场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶(层)开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的(本文印发之前已取得合法探矿权的除外)
距离本矿界最近的村子为矿界西侧760m顺民村。

矿山周边300m内无其他矿权设置。

根据开发利用方案矿山采用自上而下分台阶开采。

本矿山西侧740m为古鸣公路，路线编码XA16530115，为县道，道路情况说明详见附件11。根据现场踏勘，该道路上可见矿山，但该道路非铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线。根据“昆明市晋宁区人民政府关于晋宁区二街镇顺民村新设砂石料是否涉及各类环境保护区及相关规划等有关情况审查意见”，已取得了环保、林业、水务（滇池管理）、住建、安监、交运、规划、农业、文体广电旅游等部门意见。
符合

综上所述，项目符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）中的相关要求。

9、与《昆明市非煤矿山转型升级实施方案》的符合性分析
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市非煤矿山转型升级实施方案的通知》（昆政办[2016]58号）中的规定，通过“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”（以下简称“四个一批”），切实调整产业结构，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，提高产业规模效益和集聚发展度，实现非煤矿山科学发展、安全发展。昆明市691座金属非金属矿山中，“达标保留”矿山34座，“改造升级”矿山351座，“整合重组”矿山127座，“淘汰关闭”矿山179座。对生产规模不达标要求改造升级的矿山，一律按照非煤矿山改扩建要求处理，督促各矿业企业确定提升改造实施方案，严格按照《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》实施改建、扩建，并重新履行改扩建相关手续。

本矿山为新建矿山，开采规模为200万吨/年，服务年限为8.72年，符合《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》（即最小开采规模30万吨/年，最低服务年限6年）；根据“昆明市晋宁区人民政府关于晋宁区二街镇顺民村新设砂石料是否涉及各类环境保护区及相关规划等有关情况审查意见”，晋宁区环保、林业、水务、住建、安监、交运、农业、文体广电旅游等部门同意设置采矿权；项目开采过程应严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》进行开采。本矿山不属于改造升级、整合重组、淘汰关闭类矿山，项目与《昆明市非煤矿山转型升级实施方案》相符。
10、与《晋宁县非煤矿山转型升级工作实施方案》符合性分析
根据晋宁县人民政府办公室关于印发《晋宁县非煤矿山转型升级工作实施方案》的通知（晋政办通【2015】110号），项目与该方案的符合性分析详见表1-2。
表1-2  项目与《晋宁县非煤矿山转型升级工作实施方案》符合性分析
类别

方案要求

本项目情况

符合性

严禁新建非煤矿山准入条件

生产建设规模和服务年展低于云南省的矿山最小开不规模和最低服务年限标准规定的
本矿山开采规模200万吨/年，服务年限为8.72年，符合矿山最小开不规模和最低服务年限标准规定的（开采规模大于30万吨/年；露天开采的矿山服务年限大于6年）
符合

与铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压物电线路等重要设施的安全距离不能满足有关法律法祝规定的。矿山申请划定的矿区范围与周边毗邻的采矿权问距不满足设计规范规定保留安全间距要求的
项目位于晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组境内，根据现场踏勘，矿山周边没有铁路、高等级公路、石油天然气输送管道，矿山周边无毗邻的采矿权
符合

位于国家划定的自然保护区、饮用水源保护区、重要风景区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地的区域，以及位于重要城镇、城市面山的
矿山不位于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域；不位于重要城镇，城市面山。
符合

露天采石（砂）场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上（含2个）露天采石（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（云政发【2015】38号文印发之前已取得合法探矿权的除外）
本矿山周边500m无村庄；周边300m内无其他矿权设置；采用自上而下分台阶开采；不位于铁路、高速路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内
符合

综上分析，项目符合《晋宁县非煤矿山转型升级工作实施方案》。
11、与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172号）符合性分析

项目与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172号）中严格环境准入的相关要求与本项目对照情况如下表。
表1-3  项目与云环通[2016]172号文符合性分析

不予批准情况

本矿山情况

符合性

位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域的；

不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域，详见附件8。

符合

位于重要城镇、城市面山的；

矿山位于二街镇中心区规划范围外（详见附件8），因此矿山不位于重要城镇；矿山距二街镇7.20km，不位于城市面山。
符合

露天采石（砂）场矿界与村庄距离小于500米；

距离矿界最近的村子为矿界西侧760m顺民村
符合

位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的；

本矿山西侧740m为古鸣公路，路线编码XA16530115，为县道，道路情况说明详见附件11。根据现场踏勘，该道路上可见矿山，但该道路非铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线，且根据“昆明市晋宁区人民政府关于晋宁区二街镇顺民村新设砂石料是否涉及各类环境保护区及相关规划等有关情况审查意见”，晋宁区交运局同意设置采矿权。
符合

新建、改建、扩建建筑用石料开采规模小于30万吨/年；露天开采的矿山服务年限小于6年。

本矿山为新建矿山，开采规模200万吨/年，服务年限为8.72年
符合

除此之外，云环通[2016]172号文要求：按照项目环评及批复要求落实相应环保临时措施，规范设置排土场，单独堆存剥离表土，用于生态修复，配套建设相应的截排水及拦挡设施减缓水土流失，防止水污染；加强水降尘防止扬尘污染；按照“边开采、边恢复”的原则制定矿山生态恢复治理方案。及时开展生态修复。本项目设有临时排土场，设计配套建设相应的截排水和防尘措施，环评要求建设单位制定“边开采、边恢复”的矿山生态恢复治理方案。

综上分析，项目符合《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172号）的相关要求。
12、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析

本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）符合性见表1-4。

表1-4 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性

类别

矿山生态环境保护与污染防治政策

本项目情况

符合性

禁止类

禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。

本矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内。

符合

禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。

项目开采方式为露天开采，本矿山西侧740m为古鸣公路XA16，为县道，根据目前矿区拐点坐标，项目开采范围不在铁路、国道、省道的可视范围内。

符合

禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

根据项目地勘报告，项目所在地不属于地质灾害危险区。

符合

限制类

限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内进行开采。

矿山所在区不是生态功能区和自然保护区（过渡区）范围。

符合

限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。

评价范围内未发现崩塌、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等其他地质灾害。

符合

矿产资源开发规划

矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。

本矿山建设符合国家产业政策，选址不在城市总体规划内。

符合

矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。

矿山目前已经依法完成了开发利用方案，地质环境保护与恢复治理方案、水土保持可行性研究报告、土地复垦方案正在开展中

符合

矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。
环评单位根据现场踏勘、走访各相关部门，根据其建议，提出了相应的生态环境保护措施。
符合
矿山基建
对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。

矿山基建产生的表土将集中堆放到排土场，用于服务期满后的绿化用土或回填采空区。

符合

矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。

矿山占地林地（宜林地）、其他用地，不占用基本农田，对采场采取边开采边恢复。

符合

采矿

对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。

对采矿活动产生的废土石，全部运至排土场堆放，对堆场进行篷布遮盖，在排土场下方修建拦挡措施。

符合

废弃地复垦

矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、排土场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。

矿山为露天台阶开采，在下一台阶开采时，将对上一台阶进行复垦，对露天采坑、表土堆场、排土场进行稳定化处理。

符合

综上分析，项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。
13、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》符合性分析

本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的符合性见表1-5。

表1-5  本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的符合性

序号

矿山生态环境保护与恢复治理技术规范

本项目情况

符合性

1

禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。

本矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。项目开采方式为露天开采，矿山不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内

符合

2

矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。

矿山的建设符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划。本环评提出减轻生态破坏、大气污染等，建设单位应按环评要求采取环保措施。

符合

3

坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。

建设单位正委托相关单位编制《云南省昆明市晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿地质环境保护与治理恢复方案》。项目采用合理采矿工艺。

符合

4

所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。

建设单位正委托相关单位编制《晋宁区二街朱家营村委会顺民普通建筑石料用石灰岩矿地质环境保护与治理恢复方案》

符合

综上分析，项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》相符。

14、与《滇池流域和其它重点区域禁止挖砂采石取土的决定》符合性分析

《滇池流域和其它重点区域禁止挖砂采石取土的决定》(昆人发(2007)22号)中规定了禁止开发区的范围，项目是否属于该文中禁止开发区的分析详见表1-6。

表1-6 项目与《滇池流域和其它重点区域禁止挖砂采石取土的决定》符合性分析

禁止开发区范围

本矿山情况

符合性

滇池面山及控制保护区、松华坝水源保护区、滇池国家级风景名胜区、昆明新机场保护区范围及滇池盆地区；在昆明市行政辖区内，昆曲、昆玉、昆楚、昆石、昆武高等级公路和成昆、贵昆、南昆铁路等重要交通干线两侧面山范围
本项目位于晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组境内，不位于滇池面山、松华坝水源保护区、滇池国家级风景名胜区、昆明新机场保护区范围及滇池盆地区
符合

在昆明市行政辖区内，昆曲、昆玉、昆楚、昆石、昆武高等级公路和成昆、贵昆、南昆铁路等重要交通干线两侧面山范围

矿山西侧740m为古鸣公路，路线编码XA16530115，为县道，不位于重要交通干线两侧面山范围。

符合

因此，本矿山不属于《滇池流域和其它重点区域禁止挖砂采石取土的决定》（昆人发（2007）22号）中的禁止开发区，项目与《滇池流域和其它重点区域禁止挖砂采石取土的决定》相符。

15、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

项目所在区域地表径流汇入二街河，二街河汇入鸣矣河进入金沙江，金沙江为长江上游的干流。根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析详见表1-7。

表1-7  项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

要求

本矿山情况

符合性

第四十七条 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。
项目所在区域地表径流汇入二街河。根据《云南磷化集团有限公司450万t/a磷矿采选工程环境影响后评价报告书》对二街河的监测，二街河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准，二街河现状水质满足水功能区要求；项目运营期生活污水经一体化污水处理站处理达标后用于矿区洒水降尘及绿化浇洒；雨季场区淋漓水经沉淀后用于项目区洒水降尘，项目废水外排，不设置排污口。
符合

第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工项目；本项目非尾矿库项目
符合

因此，项目符合《中华人民共和国长江保护法》。

16、与《云南省长江经济带发展负面清单指南试行）》符合性分析

项目位于晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组境内，开采、加工石灰岩矿，项目不位于各类保护区范围内，不占用基本农田，不属于落后产生项目，因此与《云南省长江经济带发展负面清单指南试行）》（第89号）相符。

17、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

根据云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础【2019】924号），该实施细则“二、各类保护区”中对各类保护区内禁止建设的项目作出了规定，该实施细则“三 工业布局”中“十二 禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山”。项目不涉及各类保护区，对照《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》，项目与之相符。因此项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符。

18、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）符合性分析
《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）中对新建、改扩建矿山矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排等方面提出了基本要求。项目与色矿山建设规范要求对比情况详见下表。

表1-8 项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析表
项目
要求
项目情况
符合性
矿区环境
/
①矿区按工业场地、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定。②矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；③矿区生产过程应采取喷雾、喷洒水或加装除尘装备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘。④应采取合理有效措施的技术措施对高噪声设备进行降噪处理，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348。
①项目按开采区、加工区、办公生活区、排土场、表土堆场进行分区，各区符合GB50187的规定。②项目道路、供水、供电等配套设施齐全，详见下文表2-2。③项目采用高压喷雾车洒水降尘，车间破碎、筛分采用布袋除尘器除尘，皮带输送采用封闭式，符合GBZ2.1-2007的规定。④选用低噪声设备等降噪措施，厂界噪声符合GB12348要求。
符合
资源综合利用
表土和渣土的利用
对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。
对表土堆场的表土用于矿区绿化覆土；对排土场堆放的废土石用于矿区回填。
符合
节能减排
粉尘排放
①矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB16297的规定；②生产企业应编制监测方案，并针对监测控制对象定期组织监测和自我监测；③矿石开采和矿石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的；④矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织粉尘进行抑尘、降尘，宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术；⑤应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。
①项目石灰石开采、加工粉尘排放符合GB16297。②建设单位运行期应按本环评要求进行定期检测。③本环评主要对产尘点采取洒水降尘，控制源头产尘量。④项目配置3辆雾炮洒水车，对无组织粉尘进行降尘，采用湿式凿岩。⑤项目对破碎机、振动筛安装集气罩。经布袋除尘。
符合
污水排放
①矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流经沉淀处理后达标排放；②矿区及厂区生产排水、雨水和生活污水应实现雨污分流，请污截流。
①项目矿区、加工区、排土场、表土堆场设置排水沟，对地表径流进行汇集进入沉砂池处理后，回用于项目区洒水降尘。②项目排土场、矿区、表土堆场外围设置截洪沟，对外围雨水进行导流；表土堆场、排土场、加工区、矿区内部地表径流经排水沟汇集进入沉砂池；生活区采取雨污分流
符合
废油等废物的处理
生产过程中产生的废油要集中收集，设置独立场所存放，并交有资质单位处理
项目废机油暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理
符合
由上表对比结果可知，项目符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）。

19、项目与“三线一单”的相符性分析

（1）生态保护红线

项目位于昆明市晋宁区二街镇顺民小组，根据昆明市生态环境局晋宁分局出的审查意见，项目矿界范围不涉及晋宁区生态保护红线初步划定成果区域。

环境质量底线

通过环境质量现状评价结构表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的扬尘，有足够的环境自净能力及环境容量。通过对项目所在地的环境质量现状调查和环境影响分析，本项目运营对环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。
资源利用上线

本项目为建筑用石开采项目，资源类型为矿产资源。根据昆明市自然资源和规划局关于对昆明市晋宁区二街镇顺民村白云质灰岩矿采矿权出让计划项目的批复（昆自然资源规矿管【2019】5号），同意将该矿山以招标拍卖挂牌依法公开有偿出让，因此该矿山开采是合法的，满足资源利用上线要求。

环境准入负面清单

通过云政发[2015]38号、云环通[2016]172号、环发[2005]109号、昆人发(2007)22号、云发改基础【2019】924号（详见上文“8”、“11”、“12”、“14”、“17”），本项目不属于上述文中所列的不予批准项目。因此本项目为环境准入允许类别。




二、建设内容

	地理位置
	晋宁区，隶属于云南省昆明市，位于云南省中部，昆明市西南部，环抱滇池，西临西山区，北接呈贡区，南和东分别与玉溪市

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A2%E5%A1%94%E5%8C%BA/1166754" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%99%8B%E5%AE%81%E5%8C%BA/_blank" 红塔区、江川区接壤，是昆明都市核心区的重要组成部分。晋宁区下辖昆阳街道、宝峰街道、晋城镇、二街镇、上蒜镇、六街镇、双河彝族乡、夕阳彝族乡，行政区域面积1336.66平方公里。

二街镇辖肖家营、朱家营、锁溪渡、老高、鲁黑、甸头、三家、栗庙、响水9个行政村。乡政府驻二街，距县城9千米。

项目位于晋宁区310°方向，地处晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组境内。矿区中心坐标东经102°28′5.320″，北纬 24°45′28.220″。项目地理位置图详见附图1。

	项目组成及规模
	项目由来

为保护滇池流域生态环境，昆明市逐步关停了滇池边采石场，为了做好晋宁区砂石料资源保障工作，适应城镇和新农村建设的需要，满足二街镇、昆阳镇及周边农村对普通建筑用砂石料不断增长需求，并本着不破坏环境、同时合理开采资源、便于监管的原则。

2019年8月1日，经昆明市晋宁区人民政府同意（附件4），在昆明市晋宁区二街镇顺民村新设采矿权。该矿权以招标拍卖挂牌方式有偿出让，昆明永益房地产开发有限公司（建设单位）于2021年3月3日获得采矿权。云南省有色地质局三〇六队于2019年11月完成了《云南省晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿勘查地质报告》，并于2019年12月24日取得了“《云南省晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿勘查地质报告》评审备案证明（晋自然资源储备字[2019]01号）”。云南省有色地质局三〇六队于2019年12月编制了《云南省晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，并于2020年4月18日取得了“《云南省晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》评审意见表（云精诚昆矿开审【2020】06号）”。
本项目为建筑用石灰岩矿开采及加工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），“八、非金属矿采选业10”中的“11 土砂石开采101（不含河道采砂项目）”涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）应编制报告书，其他编制报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），“二十七、非金属矿物制品业30”中的“56 砖瓦、石材等建筑材料制造303”建筑用石加工应编制环境影响报告表。本项目不涉及环境敏感区，因此项目应编制环境影响报告表。

2021年4月，昆明永益房地产开发有限公司（以下简称“建设单位”）委托云南江楚环保科技有限公司（以下简称“评价单位”）承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，现状调查的基础上，按照国家和地方技术规范，编制完成了《晋宁区二街朱家营村委会顺民普通建筑石料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、建设内容

（1）项目基本情况

项目名称：晋宁区二街朱家营村委会顺民普通建筑石料用石灰岩矿

建设地点：晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组

建设性质：新建

项目总投资：23613.29万元

建设内容及建设规模：总占地面积208000m2，由露天采场、加工区、办公生活区，排土场、表土堆场组成，其中矿区面积0.1556km2。年开采、加工石灰岩矿200万t/a（72.99万m3/a）。
开采方式：露天开采

开采年限：8.72年

矿山主要技术经济指标详见表2-1。

表2-1  主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

数量

一

地质资源及储量

1

探明333类资源量

万m3
1134.92
2

设计可利用资源量

万m3
837.53
3

设计可采资源量

万m3
670.02
4

采出矿石量

万m3
636.52
二

采矿

1

开采方式

露天开采

2

开拓方式

直进式公路开拓

3

采矿方法

由上而下分台阶开采
4

回收率

95%

5

矿山生产能力

72.99万m3
6

矿山服务年限

8.72年

7

工作制度

年工作300天，每天1班，每班8小时

三

供电

万度/年

200

四

供水

m3/a

1500

五

劳动定员

50人

六

项目总投资

万元

23613.29

（2）建设内容

项目工程组成主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程，环保工程组成。项目主要建设内容一览表详见表2-2。

表2-2  项目主要建设内容一览表

项目组成

主要建设内容

备注

主体工程

露天采场

矿区范围0.1556km2，开采标高2125～1975m，采用由上而下分台阶开采，矿区共设置2125m、2115m、2105m、2095m、2085m、2075m、2065m、2055m、2045m、2035m、2025m、2015m、2005m、1995m、1985m、1975m，共16个台阶。
新建

砂石料加工车间

位于矿区边界外西北侧，为封闭式车间，建筑面积10238m2。内设1台给料机，1台颚式破碎机，2台反击式破碎机，3台振动筛，11台皮带机，1座容量7065m3封闭式中转仓。输送皮带布置于封闭输送廊道内。
新建
辅助工程

办公生活区

位于采区西北侧，占地面积2300m2，总建筑面积600m2，主要建设办公室、食堂、宿舍。建筑结构为砖混结构，一层。
新建
排土场

位于矿区边界外西侧，占地面积8600m2，废石堆置标高1972m~1962m，平均堆高10m，容积8.5万m3。同时配套建设截排水沟、拦渣坝、沉砂池（详见环保工程）。
新建

表土堆场

矿区范围外西北侧，占地面积4800m2，表土堆高8-10m。容积5.0万m3。同时配套建设截排水沟、拦渣坝、沉砂池（详见环保工程）。
新建

危废暂存间、配电室、机修间、储油间
位于砂石料加工车间的东北侧，危废暂存间10m2、配电室20m2、机修间20m2、储油间50m2。储油间设置1个14m3的卧式柴油储罐，储油罐最大储存量11.8t。
新建

储运工程
成品料仓

位于砂石料加工车间的北侧，为封闭式，拟设4个，每个规格30×25×12，容量9000m3/个（2.47万m3/个），分别暂存公分石、瓜子石、机制砂、1-2石、2-4石。
新建
运输道路
依托项目区西南侧的乡村道路到达表土堆场、办公生活区、加工区，在矿山北侧新建道路连通加工区、办公生活区，矿山南侧新建道路连通排土场、表土堆场。新建1434m碎石路，道路宽6-8m。
公用

工程

供水系统

矿区用水从项目区西侧顺民村引入，在采矿区北侧山脊建一座500m3高位水池，满足矿山生活用水。
新建
供电系统

从顺民村10kV配电线路引入矿山，在加工区内的配电室安装1台容量SCB10-315kVA的变压器满足矿山用电要求。
新建
排水系统

包括截排水沟、沉砂池、隔油池、化粪池、一体化污水处理站，具体见环保工程。
新建
环保工程

废气

露天采场：湿式凿岩，钻孔机自带除尘；采用水泡泥方法爆破；采场工作面采用雾炮洒水车降尘。

环评提出

砂石料加工车间：封闭式；进料口设2个洒水喷头；破碎、振动筛上设集气罩收集粉尘进入布袋除尘器后，由15m高排气筒排放；输送皮带布置于封闭输送廊道内。
成品料仓：为封闭式
排土场：采用雾炮洒水车降尘
表土堆场：采用雾炮洒水车降尘

食堂：油烟设置油烟净化器，废气由楼顶排放

废水

露天采场：矿区外围设置截洪沟，长700m。开采平台下方设置平台排水沟，矿区排水沟总长6370m，末端设置1座70m3沉砂池（矿山边开采边恢复，沉砂池汇集裸露开采面雨季淋滤水）。
环评提出

加工区：厂界四周设置排水沟，长320m，末端设置1座195m3沉砂池。
排土场：排土场外围设置截洪沟，长330m；排土场内设置排水沟长150m；排土场西南侧设置50m浆砌石拦渣坝，高12m，拦渣坝每隔3m设置一个泄水孔；排土场下游挡墙外设置1座65m3沉砂池。
表土堆场：表土堆场外围设置截洪沟，长260m；表土堆场内设排水沟，长120m，末端处设置1座35m3沉砂池；表土堆场西南侧设置30m浆砌石拦渣坝，高12m。
环评提出

办公生活区：雨污分流管网，1座0.5m3隔油池，1座5m3化粪池，1套处理规模为5m3/d的一体化污水处理站，1座30m3清水池，1座5m3事故池。

环评提出

固体废物

办公生活区设置5个垃圾桶

环评提出

10m2危废暂存间。

噪声

设置隔振垫

环评提出

生态环境

矿山边开采边恢复，对矿区形成终采面的区域立即绿化；闭矿后对加工区、办公生活区、表土堆场、排土场、运输道路进行复垦。
设计提出

注：项目不设置炸药库，爆破作业由民爆队统-爆破，每次所用炸药和爆破器材由民爆队统运输到现场，每次爆破完毕后所剩炸药及爆破器材由民爆队运回管理。
1）主体工程

①露天开采区

开采标高2125～1975m，开采顺序由上而下分台阶开采，矿区共设置2125m、2115m、2105m、2095m、2085m、2075m、2065m、2055m、2045m、2035m、2025m、2015m、2005m、1995m、1985m、1975m共16个台阶。采场台阶参数如下：

生产台阶高度           10m台阶高度

生产台阶坡面角         75°

最小工作平台宽度       16m

设计最终台阶参数如下：

最终台阶高度           10m

最终台阶坡面角         60°(表土层最终台阶坡面角≤40°)

安全平台宽度           6m

清扫平台宽度           8m(每2个安全平台设一个清扫平台)

最终边坡角             东北帮（顺层帮）38°～41°，西南帮（逆层帮）40°～48°

采场最终边坡高度       155m

②砂石料加工车间

位于矿区边界外西北侧，为彩钢瓦结构，封闭式，建筑面积10238m2。内设1台给料机，1台颚式破碎机，2台反击式破碎机，3台振动筛，11台皮带机，1座容量7065m3封闭式中转仓。输送皮带布置于封闭输送廊道内。

2）辅助工程

①办公生活区

办公生活区位于采矿区西北侧，加工区北侧，占地面积2300m2，总建筑面积600m2。主要建设办公室、食堂、宿舍。建筑结构为砖混结构，一层。

②排土场

排土场位于矿区边界外西侧，占地面积8600m2，设计堆置标高1972m~1962m，平均堆高约10m，排土场容积8.5万m3。排土场外围设置截洪沟，长330m，对外围雨季地表径流进行导流；在排土场西南侧设置浆砌石拦渣坝，高12m，长50m，拦渣坝每隔3m设置一个泄水孔；排土场内设置排水沟，长150m，深0.4m，宽0.4m，排土场下游挡墙外设置1座65m3沉砂池。

③表土堆场

表土堆场在矿区范围外西北侧，占地面积4800m2，矿山剥离表土堆放在表土堆场内，表土平均堆高约8-10m，容积5.0万m3。表土堆场外围设置截洪沟，长260m，对外围雨季地表径流进行导流；表土堆场内设排水沟，长120m，末端处设置1座35m3沉砂池；表土堆场西南侧设置30m浆砌石拦渣坝，高12m。
④危废暂存间、配电室、机修间、储油间

危废暂存间10m2、配电室20m2、机修间20m2、储油间50m2，位于砂石料加工车间的东北侧。储油间设置1个14m3的卧式柴油储罐，储油罐最大储存量11.8t。储油间采用士工膜+防渗混凝土进行防渗处理，防渗层至少2mm厚，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）相关要求进行建设。
3）储运工程

①成品料仓

位于砂石料加工车间的北侧，为封闭式，拟设4个，每个规格30×25×12，容量9000m3/个（2.47万m3/个），分别暂存公分石、瓜子石、机制砂、1-2石、2-4石。

②运输道路

项目西南侧有一条乡村道路可到达项目表土堆场、办公生活区及加工区，需新建道路连接排土场及露天采场，新建道路长1434m，宽6-8m。露天采场根据各开采平台设置内部运输道路，内部运输道路宽6-8m。

4）公用工程

①供水系统

矿区用水从项目区西侧顺民村引入，在采矿区北侧山脊建一座500m3高位水池，满足矿山生活用水。
②供电系统

从顺民村10kV配电线路引入矿山，在配电室安装1台容量SCB10-315kVA的变压器满足矿山用电要求。
③排水系统

项目运营期无生产废水产生，食堂废水经0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一同排入5m3化粪池处理后，进入处理规模为5m3/d一体化污水处理站（采用“AO法”处理工艺），处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T18920-2020）中的道路清扫、绿化标准后，用于场地洒水降尘及绿化浇洒，不外排。

3、矿山基本情况

（1）矿区范围

本矿区由5个拐点组成，矿区拐点坐标见表2-3。

表2-3 矿区范围拐点坐标表

拐点号

1954年北京坐标系

1980西安坐标系

2000国家大地坐标系

平面坐标(3°带)

平面坐标(3°带)

平面坐标(3°带)

X

Y

X

Y

X

Y

矿1

2739521.20

34547014.44

2739460.56

34546928.68

2739467.10

34547039.87

矿2

2739482.78

34547121.76

2739422.14

34547036.00

2739428.68

34547147.19

矿3

2739692.14

34547408.13

2739631.50

34547322.37

2739638.05

34547433.56

矿4

2739889.52

34547304.93

2739828.88

34547219.17

2739835.43

34547330.36

矿5

2739889.52

34546809.93

2739828.88

34546724.17

2739835.42

34546835.36

拟设矿区面积0.1556km2，拟设开采标高2125～1975m

（2）矿产资源及服务年限

根据《云南省昆明市晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山累计探获333类矿石资源量1134.92万m3（3109.69万t），设计利用资源量837.53万m3(2294.84万t)，可采资源量为670.02万m3(1835.87万t)，开采回收率95%，设计采出矿石量636.52万m3（矿石量1744.08万t），矿上设计开采规模为72.99万m3（200万t/a），矿山服务年限为8.72年。

（3）剥采比

根据《云南省昆明市晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，该矿山剥采比为1：9。

4、矿石质量

（1）矿石结构构造

矿石具泥晶—细晶结构，块状构造。

（2）矿石成分

矿石矿物成分以方解石为主，次为白云石及少量铁泥质。主要化学成分为：CaO 30.74%、MgO 22.45% 、SiO2未检出、TFe2O3 0.17%、Al2O3 0.044%，烧失量46.49%。其余组分S、P、K、Na等含量均较低。

（3）有益、有害组分含量

矿体中未发现益有害元素，也未发现放射性元素及有害气体。

（4）矿石质量

区内矿石化学成分稳定、物理力学性质良好，另据周边矿山资料及开采使用情况，该类矿石质量符合建筑石料用石灰岩标准，可作为普通建筑石料使用。

矿石类型

根据矿石成分、矿物组合、矿体形态及赋存规律等资料分析，该矿床为浅海相碳酸盐岩沉积矿床。矿石自然类型为中至厚层块状白云质灰岩，矿石主要矿物成分为方解石，次为白云石；工业类型为建筑石料用石灰岩。矿石化学成分稳定，纯度较高，质量较好，是较好的建筑原料。

5、产品方案

根据工程开发利用方案，本工程开采普通建筑材料用石灰岩矿，开采规模为200万t/a，产品为瓜子石、机制砂、1-2石、2-4石，项目产品方案表详见表2-4。

表2-4  项目产品方案表

序号

产品名称

粒径（mm）

年产量（万t/a）

1

瓜子石

5-10

20

2

机制砂

＜5

20

3

1-2石

10-20

120

4

2-4石

20-40

40

6、物料平衡分析

项目总物料平衡见下表2-10。

表2-5  总物料平衡

投入

产出

名称

数量（t/a）

名称

数量（t/a）

去向

总矿石开采量

2247416.291
石灰岩矿

2000000

外售

/

/

表土

69000

堆存至表土堆场，用于矿区绿化覆土

/

/

废土石

178400

堆存于排土场，用于矿区回填

/

/

粉尘

16.291
排入大气中

合计

2247416.291
合计

2247416.291
/

7、主要设备

项目主要生产设备清单详见表2-6。

表2-6  项目主要生产设备清单

序号

设备名称及型号

型号

单位

数量

1

潜孔钻机
Ф150mm

台

1

2

潜孔钻机

Ф90mm

台

1

3

挖掘机

3m³

台

2

4

液压破碎锤
/
台
1
5

移动式空压机
VY-12/7b
台
1
6

装载机
XG955Ⅲ
台
1
7

自卸汽车

30t

辆

9

8

雾炮洒水车

10t
辆

3

9

给料机

ZGC1550

台

1

10

颚式破碎机

PE1000×1200

台
1

11

反击式破碎机

PF1315B

台
2

12

振动筛

3YKQ3070

台

1

13

振动筛

3YKZ3080

台
2

14

皮带机

DSP1080/1000-160

台

11

15

变压器

SCB10-315kVA
台

1

8、原辅材料消耗一览表

项目原辅材料消耗一览表详见表2-7。

表2-7  项目主要生产设备清单

序号

名称

单位

用量

1

水

m3/a

1500

2

电

kw·h/a

200万

3

柴油

t/a

180

4

炸药

t/a
75

9、生产制度及劳动定员

矿山工作制采用年工作日300天，每天1班，每班8小时。

矿山劳动定员50人，其中矿山生产工人38人，技术人员6人，管理及服务人员6人。

	总平面及现场布置
	1、总平面布置

项目由露天开采区、加工区、办公生活区、排土场、表土堆场、运输道路六部分组成。加工区位于露天采区西北侧，排土场位于露天采区西侧，表土堆场位于位于露天采区西北侧，办公生活区位于加工区西北侧。加工区内设置封闭式砂石料加工车间，封闭式成品料仓，其中砂石料加工车间位于加工区的南侧，成品料仓位于加工区的北侧。砂石料加工车间根据矿石加工流程，由东向西布置，矿石进料口位于东南侧，第一次振动筛位于西南侧，中转仓位于东北侧，颚式破碎机位于北侧，第二次筛分位于西北侧。办公生活区由北向南分别设置办公室、食堂、职工宿舍。项目表土堆场、办公生活区北侧紧邻乡村道路，在矿山北侧新建道路连通加工区、办公生活区，矿山南侧新建道路连通排土场、表土堆场。项目总平面布置图详见附图2，项目加工区平面布置图详见附图3，排土场平面不住图详见附图4。

2、施工现场布置

（1）施工场地

施工临时场地（材料堆场）考虑在办公生活区、加工区、表土堆场、排土场范围内设置，没有新增用地；不设置施工营地，施工人员采用周边民工，用餐、住宿由施工人员自行解决。

（2）建筑材料来源、水电等供应条件

砂石料从周边合法砂石料场购入，水泥、钢材、木材等建筑材料就近采购。施工用电从顺民村10kV配电线路引入。施工用水从项目区西侧顺民村引入。

（3）交通条件

矿区有1.5km简易公路与二街镇至顺民村公路相连，矿区距二街镇7km，交通较方便。

	施工方案
	施工进度安排

项目计划2021年10月施工，2022年9月竣工，施工期11个月。

施工工艺流程

根据项目总平面布置图项目区由露天开采区、加工区、办公生活区、排土场、表土堆场、运输道路六部分组成。项目施工期主要建设露天采场截排水沟、沉砂池，运输道路，办公生活用房及办公生活区污水处理设施，生产车间，成品料仓，表土堆场、排土场截排水沟、沉砂池及拦渣坝，安装矿石加工设备。在此建设阶段会产生废气、废水、固废、噪声。
施工期产污环节见图2-1。
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图2-1  项目施工阶段产污节点图

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	区域主体功能和生态功能区划
对照《云南省主体功能区规划》，项目开采范围在《云南省主体功能区规划》中规定的国家重点开发区域。根据《云南省生态功能区划》，项目区生态功能为Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。主体功能区划和生态功能区划情况详见上文“一、建设项目基本情况”中“其他符合性分析”，“2、与《云南省生态功能区划》相符性分析”，“3、与《云南省主体功能区规划》符合性分析”。
环境空气质量现状

根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》：各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善。
本项目的特征污染物为总悬浮颗粒物，为了解区域大气环境质量现状，本次环评委托云南升环检测技术有限公司于2021年5月8日至2021年5月10日对项目区下方向大气环境质量进行监测。项目监测布点图详见附图15。

表3-1   环境空气检测结果    单位：μg/m3
监测因子

监测点位

监测时间

监测值

标准值

达标情况

TSP

采矿区下风向10m

2021.5.8
115
300

达标

2021.5.9
101
300

达标
2021.5.10
125
300

达标
根据监测结果，项目区总悬浮颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

地表水环境质量现状

项目区地表水体为二街河，二街河位于项目采矿区西侧1km处，二街河汇入鸣矣河，最终汇入螳螂川流入金沙江。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，鸣矣河（车木河水库坝址—入螳螂川口），该河段是工业、农灌用水，水质现状＞Ⅴ类，水质目标为Ⅳ类。根据支流不低于干流原则，二街河参照鸣矣河“车木河水库坝址—入螳螂川口”河段，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。
项目引用《云南磷化集团有限公司450万t/a磷矿采选工程环境影响后评价报告书》对二街河的监测资料，后评价报告书委托云南众测检测技术服务有限公司于2020年9月10日~9月11日对二街河地表水进行了连续两天的水质现状监测。监测点位详见附图14。监测断面二街河索溪渡断面，位于项目区上游2.8km，监测时间距今未超过3年，本次引用的地表水监测数据具有代表性。监测结果见表3-2。
表3-2 二街河水环境质量现状    单位：mg/L
监测点位

监测时间

监测因子
pH
水温

溶解氧

COD

BOD

氨氮

总氮
总磷

二街河索溪渡断面
2020.9.10
8.31

20.2

6.17

17

3.2

0.220

0.75

0.18

2020.9.11
5.26

20.4

6.05

16

3.5

0.232

0.79

0.14

标准限制
6-9

/
≥3
≤30
≤6
≤1.5
≤1.5
≤0.3
达标情况
达标
/
达标
达标
达标
达标
达标
达标

根据监测数据分析，二街河索溪渡断面的各项水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。

声环境质量现状

项目位于晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。2021年5月9日—2021年5月10日建设单位对项目区声环境质量进行了监测，监测点位详见附图14。检测结果详见下表。

表3-3  噪声检测结果   单位：dB（A）

监测点

监测结果（Leq）

标准值

2021.5.9
2021.5.10

昼 间

夜间
昼 间

夜间

昼间

夜间

N1：矿界的北侧
53.0
45.9
51.4
46.8
60
50
N2：矿界的东侧
51.2
46.6
51.8
47.1
60
50
N3：矿界的南侧
53.7
45.2
52.3
45.5
60
50
N4：矿界的西侧
52.4
46.8
53.2
46.2
60
50
根据检测结果，矿界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
土壤环境质量现状

为掌握项目区土壤环境质量现状，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年5月26日对项目区土壤进行取样检测，检测结果如下。

表3-4 土壤监测及评价结果一览表  单位：mg/kg，PH无量纲

监测点位

监测因子

监测值

筛选值

达标情况

采矿区表土

重金属和无机盐

镉

0.06

65

达标

铅

38

800

达标

铜

25

18000

达标

镍

88

900

达标

铬（六价）

未检出

5.7

达标

砷

3.16

60

达标

汞

0.176

38

达标

挥发性有机物

四氯化碳

未检出

2.8

达标

氯仿

未检出

0.9

达标

氯甲烷

未检出

37

达标

1,1-二氯乙烷

未检出

9

达标

1,2-二氯乙烷

未检出

5

达标

1,1-二氯乙烯

未检出

66

达标

顺-1,2-二氯乙烯

未检出

596

达标

反-1,2-二氯乙烯

未检出

54

达标

二氯甲烷

未检出

616

达标

1,2-二氯丙烷

未检出

5

达标

1,1,1,2-四氯乙烷

未检出

10

达标

1,1,2,2-四氯乙烷

未检出

6.8

达标

四氯乙烯

未检出

53

达标

1,1,1-三氯乙烷

未检出

840

达标

1,1,2-三氯乙烷

未检出

2.8

达标

三氯乙烯

未检出

2.8

达标

1,2,3-三氯丙烷

未检出

0.5

达标

氯乙烯

未检出

0.43

达标

苯

未检出

4

达标

氯苯

未检出

270

达标

1,2-二氯苯

未检出

560

达标

1,4-二氯苯

未检出

20

达标

乙苯

未检出

28

达标

苯乙烯

未检出

1290

达标

甲苯

未检出

1200

达标

间-二甲苯+对-二甲苯

未检出

570

达标

邻-二甲苯

未检出

640

达标

半挥发性有机物

硝基苯

未检出

76

达标

苯胺

未检出

260

达标

2-氯酚

未检出

2256

达标

苯并[a]蒽

未检出

15

达标

苯并[a]芘

未检出

1.5

达标

苯并[b]荧蒽

未检出

15

达标

苯并[k]荧蒽

未检出

151

达标

䓛

未检出

1293

达标

二苯并[a，h]蒽

未检出

1.5

达标

茚并[1,2,3-cd]芘

未检出

15

达标

萘

未检出

70

达标

表3-5 土壤理化性质调查表

取样点

矿区表层0-20cm

采样时间

2021年5月26日

现场记录

颜色

砖红

结构

团粒

质地

壤土

砂砾含量

3%

其他异物

草根、石子

实验室测定

PH值（无量纲）

5.31

阳离子交换量（cmol/kg）

6.2

氧化还原电位（mV）

659

渗滤率（mm/min）
2.11
孔隙度（%）
49.2
容重（g/cm3）
1.42
从上表可知，各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值标准要求。
生态环境质量现状

调查内容

本项目对陆生植物、植被的调查工作重点为开采区、加工区、办公生活区、排土场、表土堆场及其厂界外扩300m的区域。调查的主要内容是评价区植被类型及分布特征，评价区植物资源现状，国家重点保护野生值物数量及分布情况，云南省重点保护野生植物数量及分布情况，名木古树数量及分布情况等。
调查结果

项目所在区域为滇中高原核心部分，属滇中高原湖盆地。根据现场踏勘，项目区占地范围内主要为林地、园地、草地、其它用地，项目区内常见植被有铁仔，周边主要为干香柏、板栗、玉米、蔬菜等。根据调查，评价范围内未发现各级珍稀濒危保护动植物及名木古树。
1）植被

评价区植被属滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区（ⅡAii-1），滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区（IIAii-1a）。参考《中国植被》、《云南植被》等专著，将评价内出现的自然植被类型划分为 2个植被型，2个植被亚型。具体类型见表 3-6。

表3-6  评价区主要自然植被及人工植被
自然植被

Ⅰ灌丛
（Ⅰ）暖性石灰岩灌丛

      （一）铁仔灌丛(Form.Myrsine africana)

Ⅱ灌草丛
（Ⅱ）暖温性灌木草丛
（二）杂类中草草丛
人工植被

Ⅰ人工林

1、干香柏林

2、经济林（板栗树）
Ⅱ大田作物型
（Ⅰ）旱地作物亚型
（一）玉米
（二）蔬菜

①自然植被

Ⅰ.灌丛
（Ⅰ）暖性石灰岩灌丛
暖性石灰岩灌丛主要分布在矿区，属于原生植被破坏后形成的次生植被。在生态表现上，生境相对干旱，灌丛丛生、枝多弯曲，以小叶型植被为常见，群落高度不超过 3~5m。主要的植被群系为铁仔灌丛，乔木在该群系中仅在个别地段呈单株分布，如清香木Pistacia weinmannifolia、密蒙花Buddleia officinalis等；小铁仔Myrsine africana是群落中较显著的一员，此外还有火把果Pyracanthafortunean、滇中绣线菊Spiraea schochiana、小叶女贞Ligustrum quihoui、金花小檗Berberis wilsonae 等均在灌木层中常见；草本植物主要有旱茅Eramopogondelavayi、云南裂稃草Schizachyrium delavayi、扭黄茅 Heteropogon contortus等。

Ⅱ.灌丛
（Ⅱ）暖温性灌木草丛
主要分布在加工区、办公生活区、表土堆场。群落最高2.0m，郁闭度低，总盖度约为70%，草本层发达。优势物种为狼尾草Pennisetum alopecuroides和黄茅Heteropogoncontorus，其他优势度较大的物种还有细柄草Capllipediumparniforum、野拔子Elsholria nuygulosa、白茅Imperata gylindrica、金发草Pogonatherum paniceum、鬼针草Bidens pilosa、野艾蒿Artemialandnuifolia等。少数灌木物种混生其中，如小雀花Campyloropis poljanrha、盐麸木Rhus chinensis、火棘Pracantha fortuneana等。

②人工植被

评价区人工植被包括干香柏、板栗树、玉米、蔬菜。主要分布在矿界外南侧及排土场。干香柏为云南乡土树种，滇中及滇东南、滇西北地区多用作造林树种。在矿区有零星小片分布，伴生树种为滇中石灰岩山地常见植物，如滇中绣线菊Spiraeaschochiana、多花杭子梢Campylotropis  polyantha、苦刺花Sophora davidii、清香木Pistacia w einmannifolia、竹叶椒Zanthoxylum armatum、小叶栒子Cotoneaster.microphyllus 等，覆盖有狗尾草Setaria viridis(L.)Beauv。
评价范围内无国家及云南省登记纪录的名木古树。评价区植被类型图详见附图10。
③动物

评价区的野生脊椎动物群在我国动物区划中属于东洋界、华南区的滇中高原山地亚区。根据实地调查，评价区的两栖、爬行动物类种很少，均属于东洋界。

爬行动物主要为壁虎科、石龙子科、游蛇科等动物。

繁殖鸟；鶲科、椋鸟科、文鸟科有些属、种鸟类动物因环境类型较复杂，过境种类较多，均属于东洋界、中印亚界、华南区的滇中高原山地亚区。评价区鸟的种类大多为广布种，常见的中小型留鸟和是鸣禽或可供观赏，数量都很稀少，均栖息在评价区周围附近的林地和灌丛中，偶尔进入评价区内。

由于项目区植被相对单调，缺乏能容纳较多物种的大片森林或大面积平稳水体，同时由于多年来人为干扰严重等原因，评价区内能稳定分布的陆栖脊椎动物物种相对比较贫乏。各物种种群小，各种动物的密度较低。哺乳动物中的啮齿类个体数量相对较多，如赤腹松鼠、小家鼠和褐家鼠等种类。另外，根据实地调查、访谈，由于评价区受人为因素干扰严重，多数原生动物均已迁移至评价区外，而评价区内常见的动物主要为田鼠、蛇、麻雀等。现场调查过程中评价区内未发现国家及省级的珍稀濒危和受保护的野生动物分布，也不是国家和省重点保护动物的主要迁徙通道。

④土地利用现状

评价区占地类型为林地、园地、草地、耕地、交通运输用地，其它土地，项目区占地类型为林地、草地、园地、其它土地。项目占地情况一览表详见表3-7。
表3-7  项目区占地情况一览表  单位：hm2
项目区

土地类型及面积

总面积

林地

园地

草地
其它土地

露天采场

13.98
0
0
1.58
15.56
加工区

0
0
2.35
0.32
2.67
排土场

0

0.86

0
0

0.86
道路区

0.28
0
0.35

0.37
1
办公生活区

0
0
0.23

0
0.23
表土堆场

0
0
0.2

0.28
0.48
合计

14.26
0.86
3.13
2.55
20.8

根据附件9 “矿业权实地联勘联审工作意见”，露天采场林地为宜林地，不涉及公益林等保护林地。道路区林地为人工林，植被主要为干香柏。项目占地不涉及基本农田及公益林。本项目不占用耕地，项目区外评价范围内的耕地为基本农田。评价区土地利用现状图详见附图9。
⑤生物多样性

项目区内植物物种多为常见种、广布种等，种群的大部分个体在评价区域以外广泛分布。自然植被类型也简单、单一，主要以为铁仔灌丛主，人工种植林则以干香柏林植被为主，占评价区面积也不大。另外，动物主要为田鼠、蛇、麻雀等常见中为主。项目区内物种简单，生态系统结构单一，生物多样性也相对简单。

矿床开采技术条件

水文地质

矿区及附近出露地层为第四系残坡积层（Qedl）、震旦系上统灯影组（Zbdn），其含水层可划分为2个含水层（组），即：

孔隙含水层：第四系残坡积层（Qedl）褐红色、褐黄色粘土，大面积出露于矿区中西部，富水性弱。

岩溶裂隙含水层：震旦系上统灯影组（Zbdn）浅灰、灰白色中厚层—块状白云质灰岩，弱—微风化。全区均有出露，富水性中等，为本区主要含水层。

矿区内地层富水性中等，区内无地下水泉点出露，矿山开采标高（1975m）位于当地最低侵蚀基准面（1900m）之上，矿床开采对地下水影响不大。矿区水系不发育，区内地表径流属螳螂川流域、金沙江水系。矿区东部、南西部边缘各发育一条北东—南西向沟谷，为地表水的排泄通道，矿区位于分水岭附近斜坡上，主要充水水源为大气降水，矿区地形有利于降水自然排泄，降雨对采区影响较小。

矿区水文地质类型以大气降水充水为主的简单类型。
工程地质

拟建矿权区工程地质岩组可划分为：极软松散结构岩组（Q edl）、较坚硬层状中等岩溶化白云质灰岩岩组（Zbdn）。

极软松散结构岩组（Q edl）：褐红、褐黄色粘土，可塑—硬塑状，集中分布区厚度0.3～0.5m，局部大于1.0m，主要分布于矿区中西部、北西部及外围。岩土物理力学性质较差，易浸水软化。直接覆盖于矿层之上，由它构成的边坡稳定性较差，可能产生小型崩塌、滑坡灾害。矿山在开采遇此段时边坡角应放缓，并及时进行剥离清理。总体对矿山开采影响较小。

较坚硬层状弱岩溶化白云质灰岩岩组（Zbdn）：浅灰、灰白色中厚层—块状白云质灰岩，弱—微风化。为矿山开采对象，节理裂隙较发育，岩石完整性较差，由该岩组构成的采场边坡稳定性一般。

矿区内未发现有斜坡变形、滑坡、崩塌、坍塌、地表塌陷、沉降、地裂缝、水土流失、泥石流等地质灾害和工程地质问题，矿区工程地质条件复杂程度属简单类型。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，现状矿区范围内为林地、园地、其他土地，项目不存在原有污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	评价等级及评价范围

地表水环境评价等级及评价范围

项目生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理站处理达标后回用于项目区洒水降尘及绿化，不外排；露天采场、加工区、排土场、表土堆场淋滤水收集后回用于项目区洒水降尘，不外排。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境评价等级为三级B。

本次地表水评价范围取项目露天采场西侧二街河上游500m至下游1km河段。

（2）地下水环境评级等级及评价范围

根据(环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“4.1-般性原则"中相关内容：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》,将建设项目分为四类，详见附录A.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目应进行地下水环境影响评价，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。

本项目属建筑用石灰岩矿开采、加工项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，属"J非金属矿采选及制品制造”中“土砂石开采”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，故本项目不开展地下水环境影响评价，不设评价范围。

（3）声环境评级等级及评价范围

项目评价区处于声环境质量2类区，根据《环境影响评级技术导则 声环境》(HJ2.4-2009）：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1、2类地区，按二级评价。因此项目声环境评价等级为二级，评价范围为各厂界向外延伸200m范围。

（4）生态环境评价等级及评价范围

生态评价范围包含开采区、加工区、办公生活区、排土场、表土堆场及其厂界外扩300m的区域。

（5）大气评价等级及评价范围

1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），推荐模式中的估算模式计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，“简称最大浓度占标率”），通过占标率判定大气环境评价等级。计算模式如下：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

评价等级判定见表3-7。

表3-7  评价工作等级判据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

本项目运营期对环境空气的影响主要为粉尘，污染物单一，主要为颗粒物（TSP、PM10），项目点源参数表详见表3-8，面源参数表详见表3-9。

表3-8 有组织粉尘（点源）参数表

污染源

排气筒高度/m
排气筒出口内径/m

烟气流速（m3/h）

烟气温度（℃）
年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

PM10
破碎、筛分工序

15

0.5
30000
25
2400

正常

1.59
表3-9  无组织粉尘（面源）参数表
污染源

面源长度/m

面源宽度/m

与北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

TSP

开采区
400
385
0
10
2400

正常

2.648
加工区
167

160

45

15

2400

正常

1.934
排土场
100

85

10
10

8760

正常

0.233

表土堆场

80

60

45
10

8760

正常

0.13

注：采矿区钻孔、爆破约5天一次，且每次工作时间短，爆破时无采矿活动，故此钻孔、爆破粉尘产生时间短，钻孔、爆破时无采矿活动，本次预测采矿区粉尘排放速率仅取日常采矿过程、运输过程产生的粉尘。

项目估算模式参数设置详见表3-10。

表3-10  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

最高环境温度（℃）

31.6

最低环境温度（℃）

-6.2

土地利用类型

农村

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率

/

是否考虑岸线烟熏

考虑岸线烟熏

否

岸线沿线距离/km

/

岸线方向

/

表3-11 大气环境影响评价等级判定

污染物

污染源

Ci（mg/m3）

Pmax（%）

对应距离（m）

评价等级

TSP

开采区粉尘

7.88E-02
8.76
863
二级

加工区粉尘

8.63E-02
9.59
250
二级

排土场扬尘

2.95E-02
3.28
136
二级

表土堆场扬尘

2.16E-02
2.4
78
二级

PM10
破碎、筛分

4.44E-02
9.86
217
二级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.3.1：同一项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。因此，综合分析，本项目大气环境评价等级确定为二级评价。

2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），大气二级评价的评价范围是以项目为中心边长5km矩形区域。

（6）环境风险评价等级及评价范围

根据下文环境风险潜势初判，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，不定评价等级，仅进行简单分析，不设评价范围。

2、生态环境保护目标

项目周边主要环境保护目标见表3-12。

表3-12  项目周边主要环境保护目标一览表

类别

保护目标

方位/距厂界最近直接距离

受影响人数

保护级别及要求

大气环境

顺民村

采矿区西侧/760m

810人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

加工区西侧/660m

生活区西侧/740m

排土场西侧/550m

表土堆场西侧/470m

朱家营村
采矿区西南侧/1.7km

771人

柿子村

采矿区南侧/1.9km

740人

声环境

评价范围内无声环境敏感点分布

/

地表水环境

二街河

采矿区西侧1km/加工区西侧800m/排土场西侧1.2km

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

生态环境

项目区及其周边300m范围内的植被、动植物



	评价

标准
	环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目区域属环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表3-13。

表3-13  环境空气质量标准    单位：μg/Nm3
序号

污染物项目

平均时间

浓度限制

单位

1

二氧化硫（SO2）

年平均

60

μg/m3
24小时平

150

1小时平均

500

2

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

颗粒物（粒径小于等于10μm） 

年平均

70

24小时平均

150

4

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

24小时平均

75

5

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均

200

24小时平均

300

6

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

1小时平均

200

7

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

8

氮氧化物（NOx）
年平均
 50 
μg/m3
24 小时平均
100
1 小时平均
250
（2）地表水环境质量标准

项目区地表水体为二街河，二街河位于项目采矿区西侧1km处，二街河汇入鸣矣河，最终汇入螳螂川流入金沙江。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，鸣矣河（车木河水库坝址—入螳螂川口），该河段水质目标为Ⅳ类。根据支流不低于干流原则，二街河参照鸣矣河“车木河水库坝址—入螳螂川口”河段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。具体标准见表3-14。

表3-14  地表水环境质量标准    单位：mg/L

项目

pH

COD

BOD5
氨氮
总氮

总磷
石油类
Ⅳ类标准

6-9

≤30
≤6

≤1.5
≤1.5
≤0.3
≤0.5
（3）声环境质量标准

项目位于晋宁区二街镇朱家营村委会顺民小组，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境功能为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值如下表3-15。

表3-15  声环境质量标准    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

（4）土壤环境质量标准

项目区用地属于工矿用地，土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地。具体标准值如下：

表3-16 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准   单位：mg/kg

序号

污染物项目

筛选值

第一类用地
第二类用地

重金属和无机物

1

砷

20

60

2

镉
20

65
3

六价铬
3.0
5.7
4

铜
2000

18000
5

铅
400

800
6

汞
8

38
7

镍
150

900
挥发性有机物

8

四氯化碳
0.9

2.8
9

氯仿
0.3

0.9
10

氯甲烷
12

37
11

1,1-二氯乙烷
3

9
12

1,2-二氯乙烷
0.52

5
13

1,1-二氯乙烯
12

66
14

顺-1,2-二氯乙烯
66

596
15

反-1,2-二氯乙烯
10

54
16

二氯甲烷

94

616

17

1,2-二氯丙烷
1

5
18

1,1,1,2-四氯乙烷
2.6

10

19

1,1,2,2-四氯乙烷
1.6

6.8

20

四氯乙烯
11

53

21

1,1,1-三氯乙烷
701

840

22

1,1,2-三氯乙烷
0.6

2.8
23

三氯乙烯
0.7

2.8
24

1,2,3-三氯丙烷
0.05

0.5
25

氯乙烯
0.12

0.43
26

苯
1

4
27

氯苯
68

270
28

1,2-二氯苯
560

560
29

1,4-二氯苯
5.6

20
30

乙苯
7.2

28
31

苯乙烯
1290

1290
32

甲苯
1200

1200
33

间-二甲苯+对-二甲苯
163

570
34

邻-二甲苯
222

640
半挥发性有机物

35

硝基苯
34

76
36

苯胺

92

260

37

2-氯酚
250

2256
38

苯并[a]蒽
5.5

15
39

苯并[a]芘
0.55

1.5
40

苯并[b]荧蒽
5.5

15
41

苯并[k]荧蒽
55

151
42

䓛
490

1293
43

二苯并[a，h]蒽
0.55

1.5
44

茚并[1,2,3-cd]芘
5.5

15

45

萘
25

70
污染物排放标准

（1）废气排放标准

1）施工期

施工期排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度值，标准值详见表3-17。

表 3-17  颗料物无组织排放浓度限值
污染物

周界外浓度最高点

颗粒物

1.0mg/m3
2）运营期

①颗粒物

运营期破碎、筛分粉尘通过布袋除尘器进行除尘，处理达标后由1根15m高的排气筒排放，呈有组织排放。其他产尘点设置雾炮洒水车进行喷淋除尘，呈无组织排放。大气污染物排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中二级标准和无组织监控浓度限制标准。

标准值见下表：

表3-18   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

有组织

无组织

最高允许排放浓度(mg/m3)
排气筒高度(m)
最高允许排放速率(kg/h)

周界外浓度最高点(mg/m3)
颗粒物

120

15

3.5

1.0

②食堂油烟

项目食堂设有1个灶头，食堂油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模排放要求，饮食业单位的油烟最高允许排放浓度见表3-19。

表3-19 饮食业单位排放标准值

基准灶头数

≥1，＜3

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

（2）废水排放标准

项目施工期施工废水及施工人员产生的少量生活污水经收集沉淀处理后回用于施工用水及洒水降尘用水，不外排。

运营阶段，露天开采区、加工区、排土场、表土堆场雨季淋滤水经排水沟收集后进入沉砂池，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T18920-2020）中的道路清扫后，全部回用于项目区洒水降尘，不外排；项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池，再经一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T18920-2020）中的道路清扫、绿化标准后回用于项目区洒水降尘及绿化浇洒。标准详见表3-20。
表3-20 项目污水处理出水水质执行标准

序号

项目指标

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》
道路清扫、绿化
1

pH

6.0～9.0

2

色（度）

≤30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）

≤10

5

溶解性总固体（mg/L）

≤1000

6

BOD5（mg/L）

≤10

7

氨氮（mg/L）

≤8
8

阴离子表面活性剂（mg/L）

≤0.5

9

溶解氧（mg/L）

≥2.0

10

总氯（mg/L）

出厂≥1.0，管网末端≥0.2

11

大肠埃希氏菌（MPN/100mL）

无C
注：C大肠埃希氏菌不应检出。
（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的噪声排放限制，标准值见表3-21。

表3-21  建筑施工场界环境噪声排放标准限制

昼间

夜间

70dB（A）

55dB（A）

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-22。

表3-22  场界噪声执行标准值

标准

昼间

夜间

2类

60dB（A）

50dB（A）

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
项目产生的废机油属于危险废物，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）。

	其他
	1、总量控制

（1）废气：项目废气主要为颗粒物。其中：

有组织废气排放量：7200万Nm3/a
有组织颗粒物：3.818t/a。
无组织颗粒物：16.291t/a。
（2）废水：项目及地表径流及淋滤水经沉砂池处理后用于项目区洒水降尘，不外排；生活污水经一体化污水处理站处理后全部回用于项目区洒水降尘及绿化浇洒，不外排。不设置废水总量排放总量控制指标。

（3）固废：本项目产生的固体废物均得到妥善处置，处置率100%。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目为石灰岩开采新建项目，项目施工期基建工作量主要为露天采场截排水沟、沉砂池，运输道路，办公生活用房及办公生活区污水处理设施，生产车间，成品料仓，表土堆场、排土场截排水沟、沉砂池及拦渣坝，安装矿石加工设备。施工期对环境的影响主要来自施工废水、施工扬尘、施工噪声以及固体废弃物。

1、大气环境影响分析

（1）扬尘

施工扬尘主要来源于道路修筑、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多。

由工程建设、道路修筑、建材装卸等施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地300m范围内。另外，进出施场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬生对路边30m范国内影响较大，形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mmg/m3以上，一般浓度范围在1.5-30mg/m3。本评价要求在施工场地设置专人每天定期对施工场地洒水降尘；集中堆放建筑材料，对砂石料进行遮盖；对进出场内的车辆要求减速慢行等降尘措施。采取上述措施后，施工厂界排放的颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度值。对区域大气环境影响较小。

（2）燃油废气

燃油废气主要来源于运输车辆及施工机械作业期间产生的尾气，其中的污染因子主要有NOx、CO及CHx等。施工期的废气呈无组织问断排放，会对环境空气造成一定影响。

施工扬尘影响在施工场地外30m范围内较大，距离项目最近的关系点为表土堆场西侧470m处的顺民村，故项目施工期不会对该关心点产生影响。燃油废气经自然扩散和稀释后对空气环境质量的影响不大。
2、水环境影响分析

施工期的废水主要包括施工场地的施工废水、施工人员的生活污水。

（1）施工废水

本项目施工期使用商品混凝土，施工废水主要为施工设备冲洗废水，施工废水产生量约1.5m3/d，主要污染因子为SS、石油类，不含有毒物质。施工废水经临时沉淀池（分别在开采区、加工区、表土堆场、排土场设置1个3m3沉淀池）简单处理后回用于施工用水及洒水降尘用水，不外排。
（2）生活污水

本项目施工期间施工人员不在项目区食宿，施工期生活污水主要为施工人员洗手等清洁废水。施工期间平均施工人数为30人，施工人员用水量按20L/人·d计算，则施工期间生活用水量为0.6m3/d，污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为0.48m3/d。施工期间生活污水经临时沉淀池简单处理后回用于施工用水及洒水降尘用水，不外排。

综上分析，施工期施工废水、生活污水能够得到妥善处理，对区域地表水环境影响较小。

3、声环境影响分析

（1）施工期噪声源分析

施工期间，所用设备包括挖掘机、推土机、装载机、运输车辆等，各机械设备噪声源强见表4-1。

表4-1  主要施工机械及噪声源强一览表

序号
设备名称
噪声强度（dB）
1
装载机
90
2
挖掘机
85
3
推土机
85
4
运输车辆
80
5
切割机
90
6
电锯
90
（2）施工期噪声预测模式及影响分析

1）施工期噪声预测模式

施工期间各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此各工场的施工机械噪声可近似作为点声源处理。根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值。噪声源强为点声源，预测模式如下：

LA=L0－20lg(r/r0)

式中：LA——距声源r 处的施工噪声预测值；

L0——距声源ro 处的参考声级；

r——声源至预测点的距离；

r0——声源至参考测点的距离。

各声源在某一预测点产生的合成声级采用以下计算模式：
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式中：LTP——多台施工机械在某一点处产生的合成噪声级；

LPi——每种施工机械在某一点处的噪声级。

2）施工期噪声预测结果

施工机械不同距离的噪声预测结果见表4-2。

表4-2 施工期噪声影响预测结果表

机械名称

噪声源强

与声源不同距离（m）处的噪声预测值dB(A)

15

20

60

100

200

250

推土机

96

73.5

70.0

60.4

56.0

50.0

48.0

搅拌机

96

73.5

70.0

60.4

56.0

50.0

48.0

混凝土搅拌机

96

73.5

70.0

60.4

56.0

50.0

48.0

挖土机

93

69.5

67.0

57.4

53.0

47.0

45.0

运土卡车

94

70.5

68.0

58.4

54.0

48.0

46.0

钻机

87

63.5

61.0

51.4

47.0

41.0

39.0

本评价要求建设单位选用低噪声设备；夜间不施工；合理安排施工时间及施工方式；保证设备运行正常；物料运输时合理安排运输时间。通过采取上述措施后，昼间施工设备在20m范围外可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。项目200n范围内无声环境敏感点，施工噪声对声环境影响较小。

4、固体废物

施工期间，本项目产生的固体废弃物包括施工活动产生废土石、施工人员生活垃圾和建筑垃圾。

（1）废土石

1）露天采区

矿山建设期对拟采区进行排水措施建设，开挖土石方量0.1万m3，开挖土石方量堆放于项目排土场内，用于后期采矿区回填。

加工区

加工区开挖土石方量1.06万m3，其中剥离表土0.27万m3，回填土石方0.79万m3。表土运至表土堆场内，用于闭矿后加工区绿化覆土使用。

办公生活区
办公生活区开挖土石方量0.03万m3，其中剥离表土0.01万m3，从道路区调入石方量0.01万m3，回填土石方量0.03万m3，表土运至表土堆场内，用于闭矿后办公生活区绿化覆土使用。

排土场

排土场开挖土石方量0.18万m3，其中剥离表土0.12万m3，回填土石方0.06万m3。表土运至表土堆场内，用于闭矿后排土场绿化覆土使用。

表土堆场

表土堆场开挖土石方量0.14万m3，其中剥离表土0.1万m3，回填土石方0.04万m3。表土运至表土堆场内，用于闭矿后表土堆场绿化覆土使用。

道路区

道路区开挖土石方量0.12万m3，回填0万m3，土石方运至排土场，用于后期采空区回填。

土石方汇总

项目施工期共计开挖土石方1.63万m3，回填利用0.92万m3，0.5万m3表土运至表土堆场内，用于后期绿化覆土，不外排，0.21万m3土石方运至排土场，用于采矿区回填，项目施工期不产生永久性弃渣。
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图4-1  施工期土石方流向框图  单位：万m3
（2）生活垃圾

本项目最大施工人数为30人，施工期间生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，统一收集后并入当地垃圾收集点，委托当地环卫部门处理。

（3）建筑垃圾

根据项目实际情况，施工期主要包含场地基础施工及环保设施建设，建筑垃圾主要由散落的砂浆和混凝土、砖石、金属等，施工产生的建筑垃圾分类集中收集，可利用的回收利用，不可利用的统一收集后运至城建部门指定地点进行处置。

5、生态环境影响分析

项目施工期对生态环境的影响表现在对土地利用的影响、对地表植被的破坏及对水土流失的加剧。
（1）对土地利用影响

项目占地类型为林地、园地、草地、其他土地，项目施工导致原有土地利用格局改变，但项目施工面积不大，对土地利用格局造成的影响较小。

（2）对动植物影响

项目建设前需对占地区内的植物进行清除，项目区占地范围内植被主要为灌木、草丛，植被类型单一，评价区内未调查到保护植物和古树名木，植物均为该区域常见的种类。项目施工在一定程度上会使植被及植物个体数量减少，但不会导致种群结构的明显改变，更不会导致物种的灭绝。
项目区内野生动物的种类及数量都不多，常见物种主要有小型哺乳动物、爬行类、昆虫和常见鸟类。项目施工期间矿区场地平整及生产设施的建设，将使原栖息地上的动物丧失栖息地和觅食地，为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周迁移。但矿区内动物都是些常见种类，评价区域内地形地貌、生境等因素对野生动物逃遁较为有利，矿区外有大面积生境与项目施工所破坏的生境相似，只要它们不被捕杀，最终它们中的大多数将辗转至矿区周边其它地带。因此，项目施工所造成的现有动物迁移，不会影响区域野生动物群系组成，对整个区域的野生动物影响不大。

通过对破碎加工区、道路及生活区周边进行的绿化，可以减少对植被的影响，随着施工的结束，项目周边草本植物将逐渐恢复。

（3）对水土流失影响

项目施工使得地表裸露，遇暴雨时，可能造成水土流失。通过采取在施工场地外围设置临时排水沟对雨水进行导排，对破碎加工区、道路及生活区周边进行的绿化，禁止暴雨天气施工等措施后，项目施工可能产生的水土流失得到有效防治，对环境影响不大。

综上分析，项目施工对土地利用影响，对动植物影响，对水土流失影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	一、运营期工艺流程及产污节点分析

本项目为石灰岩矿开采及加工

1、矿石开采工艺流程

开采具体工艺流程及产污节点图详见图4-2。
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注：Gi——无组织粉尘，Ni——噪声，Si——固废，Wi——淋滤水

图4-2 项目矿石开采工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

1）表土剥离

在开采初期要对表层土壤进行剥离，剥离过程有粉尘、噪声和固废产生，剥离过程会造成地表植被破坏和水土流失。表土堆存于表土堆场用于后期采空区绿化覆土。

2）凿岩

经剥离表土后的采区，穿孔采用φ150mm潜孔钻机凿岩，清理局部坚硬矿岩根底时。钻孔直径150mm，钻孔深度11m，孔间距5m，孔排距4.5m。此过程产生粉尘、噪声，本工程采用湿法凿岩作业，钻机自带收尘设施。

3）爆破

爆破作业由民爆队统-爆破，每次所用炸药和爆破器材由民爆队统运输到现场，每次爆破完毕后所剩炸药及爆破器材由民爆队运回管理。

项目爆破采用二号岩石硝铵乳化炸药，毫秒延时电雷管起爆。炮孔布置形式为梅花形，炮孔间距5m，炮孔排距4.5m,炮孔深度11m，矿山爆破工作由专业爆破队实施，因此应定时定量组织爆破作业，控制一段雷管起爆炸药量，防止冲天炮和飞石产生。大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎，采用挖掘机配破碎锤进行机械破碎。

此过程产生的污染物主要为扬尘、噪声、扬尘。

4）铲装

爆破后的矿石使用挖掘机和装载机铲装后用自卸汽车运输至砂石料加工车间进行加工。此过程产生的污染物主要为扬尘和噪声，采用雾炮洒水车降尘。

5）运输

矿山采用自卸货车运输至砂石料加工车间，在运输过程中会产生道路扬尘。

砂石料加工工艺流程
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图4-3 项目砂石料加工工艺流程及产污节点图

1）进料

矿石通过运输车辆运至砂石料加工车间由进料口进料，进料口两侧分别设置1个洒水喷头，共2个，进行除尘。
2）破碎、筛分

矿石通过给料机缓慢、均匀地给入颚式破碎机中进行粗碎，粗碎后的矿石由皮带机送至振动筛筛分，筛下为渣土，渣土运至排土场，筛上为石灰石，石灰石由皮带输送机送至中转仓，中转仓内的石料经皮带机送至反击式破碎机中进行细碎，破碎后的石料由皮带机送至振动筛筛分，筛分出20～40mm的石料、10-20mm的石料、5～10mm瓜子石，0～5mm机制砂，大于40mm石料由回料皮带机输送至中转仓循环破碎。

该过程主要产生粉尘、噪声，渣土。渣土运至排土场暂存，用于矿区复垦；砂石料加工车间为全封闭式；中转仓为封闭式；破碎、筛分设施上方设集气罩（收集效率90%），并配套设袋式除尘器，经处理后粉尘通过15m高排气筒排放。
3）成品料仓

筛分后不同规格的石料暂存于成品料仓内，待外售，成品料仓为封闭式。
二、运营期环境影响分析

1、废气

运营过程中废气主要为矿石开采及加工过程中产生的粉尘、机械废气和食堂油烟。

（1）粉尘

项目运营过程中的粉（扬）尘污染源主要为露天采场粉尘（凿岩钻孔粉尘、爆破粉尘、开采粉尘、运输粉尘）、工业场地粉尘（包括进料粉尘、破碎筛分粉尘、成品料仓粉尘）临时排土场扬尘等。

1）露天采场粉尘

 ①凿岩钻孔

在钻孔、凿岩过程中，由于钻头对岩石的冲击、挤压以及切剥、摩擦等，岩石被碎成较细颗粒(岩粉)，排出孔口部分就形成了粉尘；由于排放点接近地面，因此会对近距离和采石工人产生一定的影响。

项目凿岩采用湿式作业，湿式作业能有效减少粉尘的排放量，除尘效率较差的钻机其单台设备的排放量一般为 1.01kg/ (台·h)，除尘效率好的设备可以达到0.25kg/ (台·h)。本项目 2台潜孔钻机工作， 每次钻孔时间约3h，年工作时间按60d计(5天爆破一次) ，排放量取0.30kg/ (台·h)，则钻孔凿岩粉尘排放量约为0.108t/a (0.6kg/h)。

②爆破
矿山爆破过程瞬时产尘量较大，但是由此形成的高粉尘浓度空气的维持时间较短。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），爆破工段逸散尘源为0.005kg/t（开采石灰岩矿），项目开采石灰岩矿200万t/a，粉尘产生量为10t/a。项目采用中深孔微差爆破，本评价建议建设单位采用水炮泥方法爆破，先装炸药，然后紧贴炸药装填一个水泥泡，接着用固体泡泥堵塞剩余炮眼空间。炸药爆炸时水炮泥的水便形成雾状分布在空气中，可起到降尘的作用。水炮泥袋是水注入筒状聚乙烯塑料袋并封住口而制成的，固体泥炮主要成分为黏土。使用水炮泥其降尘率可达80%，采用水炮泥方法后爆破产尘量为2t/a。

③开采扬尘 

表土剥离、矿石采挖及装载过程产生扬尘，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“1011石灰石石膏开采行业系数手册”，“露天开采（南方）颗粒物产污系数0.0114kg/t产品”，项目年开采200万t石灰岩，则开采产生粉尘22.8t/a， 对露天采场采取洒水降尘，抑尘效率80%，开采过程粉尘排放量为开采4.56t/a，以无组织形式排放。

④采场运输道路扬尘

公路运输过程中产生的扬尘，采用下述公式进行计算：
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式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；

Qt——交通途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h；取10km/h
P——路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；取0.2kg/m2。
M——车辆载重，t/辆；取30t/辆

L——运输距离，km；取0.3km。

Q——运输量，t/a。本项目200万t/a。

计算得起尘量8.982t/a，由于矿区运输道路上相对含尘量较高，扬尘污染较严重，必须做好洒水降尘工作。采矿道路配有专用洒水车，洒水后可减少80%以上的扬尘量，排放量为1.796t/a。

2）加工区

①矿石进料口粉尘

参照《安宁荣鑫源矿业有限公司麦地厂石灰石矿扩建项目环境影响报告表》，矿石加工进料口粉尘产生量按0.001kg/t产品计算，项目年加工石灰岩矿200万t/a，进料口粉尘产生量为2t/a，0.833kg/h，进料口设置2个洒水喷头，喷雾降尘，除尘效率按80%计，则进料口粉尘排放量为0.4t/a，0.167kg/h，呈无组织形式排放。
②矿石破碎、筛分粉尘

石料加工过程位于封闭车间内。破碎、筛分设施上方设集气罩（收集效率90%），并配套设1套袋式除尘器，经处理后粉尘通过1根15m高排气筒排放。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“1011石灰石石膏开采行业系数手册”，“石灰石破碎环节颗粒物产污系数0.307kg/t产品”，“石灰石筛分环节颗粒物产污系0.4kg/t产品”。项目年加工石灰石200万t/a，则破碎环节产生粉尘614t/a，筛分环节产生粉尘800t/a，破碎、筛分环节共计产生粉尘1414t/a。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，中“1011石灰石石膏开采行业系数手册”，“布袋除尘处理效率99.7%”，破碎、筛分粉尘经集气罩收集（收集效率90%，风量30000m3/h），再经布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后由15m高排气筒排放，排放量为3.818t/a，排放速率为1.59kg/h，排放浓度为53mg/m3。

矿石筛分、破碎工序未收集的粉尘量为141.4t/a，逸散到车间内的无组织粉尘经封闭式车间阻隔，逸散到车间外的粉尘量按3%计，则粉尘排放量为4.242t/a，呈无组织形式排放。

③皮带输送粉尘

矿石在加工车间内的转运过程采用皮带输送，皮带布置于封闭输送廊道内，输送过程起尘量轻微。

④成品料仓

本项目产品石料、砂料均采用全封闭式料仓储存，产品堆存过程中起尘量轻微。

3）排土场

采用西安冶金建筑学院推荐公式进行计算。

Q=4.23×10-4×U4.9×A

式中：Q——起尘量，mg/s；

      A——起尘面积，m2；

      U——平均风速，m/s；晋宁区多年平均风速为2.5m/s。

排土场面积8600m2，采用上述公式对排土场扬尘量进行计算，排土场起尘量为324.149mg/s，粉尘产生量为10.222t/a，排土场采取洒水降尘措施，降尘效率可达80%，则排土场粉尘排放量为2.044t/a。
4）表土堆场

采用西安冶金建筑学院推荐公式进行计算。

Q=4.23×10-4×U4.9×A

式中：Q——起尘量，mg/s；

      A——起尘面积，m2；

      U——平均风速，m/s；晋宁区多年平均风速为2.5m/s。

表土堆场面积4800m2，采用上述公式对排土场扬尘量进行计算，排土场起尘量为180.92mg/s，粉尘产生量为5.705t/a，排土场采取洒水降尘措施，降尘效率可达80%，则排土场粉尘排放量为1.141/a。
（2）爆破废气

爆破作业时产生的有害气体主要有：NOx、烃类等，呈无组织排放。由于开采区地形开阔，爆破作业时产生的废气量少，很快会稀释、扩散，废气中有害物质对采区环境的影响轻微。

（3）机械设备燃油废气

项目区主要机械设备为装载机、挖掘机等，机械设备所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烃类、CO和NOX等，产生量不大，为无组织排放。项目位于空旷地带，机械设备废气经稀释扩散后对环境空气质量影响较小。

（4）食堂油烟

项目办公生活区设置有食堂，采用液化气及电为燃料。用餐人数为50人，设有1个灶头，在厨房工作时会产生少量的油烟。居民人均日食用油用量约20g/人·d，日备餐时间为4h，年工作300d，则每天耗油1kg，年耗油300kg，油烟产生率按2.5%计，则营运期油烟产生量为7.5kg/a ，项目食堂油烟经油烟净化器（风量2000m3/h，去除效率60%）处理后，排放量为3kg/a，排放浓度为1.25mg/m3，排放口设置在食堂屋顶。

（5）污染物排放量核算

①有组织排放量核算

有组织排放量核算见表4-3。

表4-3  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

1

排气筒

PM10
53
1.59
3.818
②无组织排放量核算

项目无组织排放量核算详见表4-4。

表4-4  大气污染物无组织排放量核算表
序号

产污环节

污染物

主要污染物防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限制/（mg/m3）
1

开采区
凿岩钻孔

TSP

湿式作业，钻机自带除尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1
0.108

2

爆破

TSP

采用水泡泥方法爆破
2

3

开采

TSP

洒水降尘
4.56

5

运输

TSP

洒水降尘
1.796

6

加工区
进料口

TSP

进料口设2个洒水喷头
1
0.4
7

矿石破碎、筛分

TSP

封闭式车间
4.242
8

排土场

排土场

TSP

洒水降尘
1
2.044

9

表土堆场

表土堆场

TSP

洒水降尘

1
1.141

无组织排放总计

TSP

16.291
③项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算详见表4-5。

表4-5  项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

TSP

16.291
2

PM10
3.818
（6）大气环境影响分析

1）有组织粉尘影响分析

项目有组织废气为工业场地内破碎、筛分工段收集处理后的颗粒物，项目有组织废气达标情况表详见表4-6。

表4-6  项目有组织废气达标情况表

污染源

有组织产生量（t/a）

有组织排放情况

除尘措施

标准值

达标情况

年排放量

排放速率

排放浓度

排放速率

排放浓度

破碎、筛分工段
1414
3.818t/a
1.59kg/h
53mg/m3
集气罩收集（收集效率90%，风量30000m3/h），再经布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后由15m高排气筒排放
3.5kg/h
120

mg/m3
达标

由上表可知，项目有组织粉尘排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，对区域环境影响可以接受。

2）无组织粉尘影响分析

根据上文核算，项目无组织粉尘排放量为16.291t/a，项目无组织粉尘主要包括采场、道路、工业场地、排土场等扬尘，由上文“表3-11 大气环境影响评价等级判定”，无组织排放的TSP最大落地浓度为8.63E-02mg/m3，厂界浓度小于该值，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限制，即＜1mg/m3。项目排放的无组织粉尘对环境影响较小。

3）爆破废气影响分析

本项目采用中深孔爆破，爆破器材选用毫秒延时电雷管延时爆破起爆工艺，减少爆破次数（矿山每5天爆破一次），采用水炮泥方法爆破，炸药爆炸时水炮泥的水形成雾状分布在空气中,可起到吸收有毒有害气体的作用，减少爆破有害气体的排放量。爆破采用的乳化炸药主要成分为硝酸铵，爆炸产生的有毒气体主要为NOx、烃类等。每次爆破时间不足1min，有害气体一般是爆炸瞬时产生，矿区四周开阔，排放的废气不容易聚集，将会较快扩散，对环境影响较小。

4）机械废气影响分析

项目矿山开采、石料加工使用挖掘机、汽车等机械设备，运行过程中排放少量燃油废气，项目所在区域地势较为空旷，机械及运输车辆燃油废气经自然扩散后对环境影响较小。

食堂油烟影响分析

根据前述分析，项目食堂油烟排放浓度1.25mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中允许排放浓度2.0mg/m3的要求，对环境影响较小。                                                                             

（6）大气环境影响分析小结

根据前述分析，项目采取降尘措施后，有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；无组织粉尘采取了可行防治措施后，对区域空气环境影响较小。项目区域属于大气环境达标区，项目的建设对区域大气环境影响是可以接受的。
2、废水

（1）项目用排水情况

项目用水主要为生活用水、降尘用水，废水主要为生活污水。项目用排水情况如下：

1）生活污水

项目劳动定员50人，均在项目区内食宿，生活用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），即100L/(人 • d)计，其中食堂用水量取30L/(人 • d)。食堂用水量为1.5m3/d，其他生活用水量为3.5m3/d，废水产生系数按0.8计，则食堂废水产生量为1.2m3/d，其他生活污水产生量为2.8m3/d。生活污水产生总量为4m3/d，1200m3/a。食堂废水经一个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一同进入5m3化粪池处理，再进入处理规模为5m3/d的一体化污水处理站，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T18920-2020）中的道路清扫、绿化标准后回用于项目区洒水降尘及绿化浇洒，不外排。

2）降尘用水

参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），洒水降尘用水量按2L/（m2·次）计算。

①凿岩用水

在凿岩过程为减少扬尘量中采用湿式凿岩，根据业主提供的资料，每次凿岩用水量约为3m3/d，全部蒸发，无废水产生。

②采矿区降尘用水

采场进行台阶开采，边开采边进行植被恢复，不需要对整个采区进行洒水降尘，主要是对在开采的台阶面进行洒水，每天洒水4次，每天开采面积约300m2，采矿区晴天降尘用水量为2.4m3/d，此过程用水全部蒸发，无废水产生，雨天无需洒水。

③道路洒水降尘

项目运输道路长1434m，宽6-8m，面积约10000m2，每天洒水3次，洒水量为60m3/d，无废水产生，雨天无需洒水。
④矿石加工进料口洒水降尘
项目在石料进料口设置2个洒水喷头，每个喷头喷水量0.5m3/h，则石料进料口洒水降尘量8m3/d，该部分水蒸发损耗，不产生废水。

⑤排土场降尘用水

项目排土场晴天需进行洒水降尘，排土场占地面积8600m2，每天洒水3次，则晴天排土场降尘用水量51.6m3/d。

⑥表土堆场降尘用水

项目排土场晴天需进行洒水降尘，排土场占地面积4800m2，每天洒水3次，则晴天排土场降尘用水量28.8m3/d。

总计项目非雨天降尘用水量为153.8m3。

绿化用水

项目办公生活区拟设200m2绿化面积，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量为3L/（m2·次），项目非雨天每天浇洒一次，非雨天绿化用水量为0.6m3/d，雨天无需浇洒。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。
4）雨天地表径流及淋滤水

项目采场、工业场地初期雨水形成地表径流的降水，携带大量的SS，如果不进行收集处理，直接外排进入周边水体会造成水体污染及造成水土流失。本评价考虑对15min内降雨进行收集，15min后雨水中的SS大幅度降低，可直接外排。雨水汇水量按下面公示估算：

Q=A×q×F

式中：Q —雨水流量，L/s；

      A—径流系数。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），“表4.1.8-1 径流系数”中“非铺砌土路面径流系数0.25-0.35”。本项目径流系数取0.35。
q—设计暴雨强度，L/s·hm2。

F —汇水面积，hm2；

降雨强度按昆明地区暴雨强度公式计算：
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式中：p —设计降雨重现期10a；

      t—降雨历时，取15min。

计算得降雨强度q为190.7L/s·hm2。
1）采矿区淋滤水

采场进行台阶开采，边开采边进行植被恢复，根据《云南省晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》各台阶可采出矿石量表，经核算采出200万t石灰岩，最大开采面积为0.9725hm2。对裸露开采台阶淋滤水进行收集。按暴雨强度条件下15min径流量计算，按照公式，采矿区淋滤水产生量58.42m3/15min，进入沉砂池处理后回用于采矿区洒水降尘，不外排。沉砂池容积按1.2安全系数考虑，沉砂池容积为70m3。
2）砂石料加工区初期雨水

砂石料加工区汇水面积按2.67hm2计，初期雨水流量按暴雨强度条件下15min径流量计算，按照公式，采矿区雨水流量160.39m3/15min，进入沉砂池处理后回用于砂石料加工区洒水降尘。沉砂池容积按1.2安全系数考虑，沉砂池容积为195m3。                                                          

3）排土场淋滤水

排土场占地面积0.86hm2，初期雨水流量按暴雨强度条件下15min径流量计算，按照公式，采矿区雨水流量51.66m3/15min，进入沉砂池沉淀处理后回用于排土场洒水降尘，不外排。沉砂池容积按1.2安全系数考虑，沉砂池容积为65m3。                       

表土堆场淋滤水

表土堆场占地面积0.48hm2，初期雨水流量按暴雨强度条件下15min径流量计算，按照公式，采矿区雨水流量28.83m3/15min，进入沉砂池沉淀处理后回用于表土堆场降尘，不外排。沉砂池容积按1.2安全系数考虑，沉砂池容积为35m3。
总计项目汇集的初期雨水量为299.3m3/15min。
项目区水量平衡图详见下图。
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图4-4 项目非雨天水量平衡图 （单位：m3/d）
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图4-5   项目雨天水量平衡图 （单位：m3/d）

项目废水水质情况表详见表4-7。

表4-7 项目废水水质情况

废水种

污染物

污染物产生情况

污水处理设施去除效率（%）

污水处理站出水水质

标准

达标情况

浓度(mg/L)
产生量(t/a)
浓度(mg/L)

出水量(t/a)

生活污水

废水量

/

1200

/
/
1200

/
/
COD

400

0.48
85%

60

0.07

/
/
BOD5
220

0.26
96%

8.8

0.01

10

达标

SS

300

0.36
70%

90

0.11

1000

达标

NH3-N

25

0.03
70%

7.5

0.01

8

达标

总磷

8

0.01
90%

0.8

0.001

/
/
动植物油

50

0.06
70%

15

0.02

/
/
（2）运营期废水影响分析

1）生活污水影响分析

①生活污水处置措施及影响分析
项目食堂废水经隔油池处理与其他生活污水一同进入化粪池，再经一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、绿化标准后，晴天直接用于项目区洒水降尘及绿化，雨天暂存于污水处理站末端30m3清水池，待晴天回用，清水池可暂存约7天生活污水。为避免污水处理站发生故障不能正常运行，拟建1座5m3事故池，能够暂存1天生活污水。

根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），“含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h”。项目食堂废水产生量1.2m3/d，项目食堂日工作时间按4h计，拟设1座0.5m3隔油池，可满足含油污水在池内停留时间1.5h，故此隔油池规模满足处理量的需求。

项目生活污水产生量为4m3/d，根据《建筑给水排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003）“”4.8.6 化粪池停留时间宜采用12~24小时”。本项目拟设1座5m3化粪池，可满足项目生活污水处理量的需求。
项目生活污水产生量为4m3/d，按1.2安全系数考虑设置1套处理规模为5m3/d一体化污水处理设备，本评价推荐采用“AO工艺处理”，处理后废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、绿化标准，全部回用于项目区洒水降尘及绿化浇洒，对周边地表水环境基本无影响。
②一体化污水处理站处理工艺
本评价推荐污水处理站采用“AO工艺处理”，生活污水处理站处理工艺流程见下图。


[image: image13.emf]食堂污水 隔油池

化粪池

其他生活污水

调节池 厌氧池 好氧池 二沉池 清水池

污泥池

污泥

清掏 、 清运

用于项目区

洒水降尘 、

绿化

一体化污水处理站

（

AO

处理工艺 ）

图4-6 项目生活污水处理工艺
根据上表4-7分析，该处理工艺出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、绿化标准。
雨天地表径流及淋滤水处理措施
雨季露天采场、表土堆场、排土场将会产生地表径流，在露天采场、表土堆场、排土场外围设截水沟，对露天采场、表土堆场、排土场外围雨天地表径流进行导排。

降雨冲刷开采平台、表土场、排土场、加工区，雨水中SS含量大幅度升高，若直接进入地表水体，则增加水体SS浓度，影响水质。本项目拟设沉砂池收集降雨前15min地表径流（淋滤水）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫后回用于项目区洒水降尘，15min后雨水直接排放。根据工程分析，在开采平台下方设排水沟，末端设1座70m3沉砂池；排土场内设置排水沟，末端设1座65m3沉砂池；表土堆场内设置排水沟，末端设1座35m3沉砂池；砂石料加工区内设置排水沟，末端设1座195m3沉砂池。

3）项目废水不外排可行性分析
晋宁区年平均降雨量891.8mm，项目总汇水面积49825m2，径流系数0.35，经计算项目年地表径流量为15551.88m3/a，生活污水产生量为1200m3/a。合计项目全年雨污水量为16751.88m3/a。根据工程分析，项目非雨天降尘及绿化用水量为154.4m3/d，其中降尘用水量153.8m3/d，绿化用水量为0.6m3/d。晋宁区晴天按215天计，全年降尘及绿化用水量为33196m3/a＞15551.88m3/a。故此，项目区地表径流（淋滤水）及生活污水处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、绿化标准后，可全部用于降尘及绿化浇洒，不外排。
综上分析，项目运行产生的废水不外排，对地表水环境影响较小。

噪声

噪声源强

项目的主要噪声源为挖掘机、装载机、推土机、汽车等设备运转时产生的设备噪声及爆破噪声，其源强值一般在80-120dB（A）之间，其噪声源情况详见表4-8。

4-8  项目主要噪声源及源强    单位：dB（A）

噪声源
产噪设备
数量（台）
噪声级
减缓措施
备注

露天采场
浅孔钻机
2

90

/

移动声源

空压机
4

85

挖掘机
2

80

装载机
1

80

爆破噪声

110-130

选用中深孔爆破方案，白天爆破，提前通知周边村庄

/

加工区
破碎机
3

90

加隔振垫
固定声源

振动筛

3

85

加隔振垫
给料机

1

80

加隔振垫

输送皮带

11

80

加隔振垫

运输
载重汽车
9

85
限速
移动声源
（2）设备噪声预测结果及分析

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》，处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算：
LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L
式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；
Lr0---参考点声源强度；
r----预测受声点与源之间的距离（m）；
r0----参考点与源之间的距离（m）；
△L---其它衰减因素。空气吸收、地面、绿化等引起的衰减值，取值为15dB(A)。
建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
LA=10lg［
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式中：Li---第i个声源声值;
           LA---某点噪声总叠加值；
             n---声源个数
1）采场移动噪声源预测

项目采矿区设备不固定，噪声源为移动声源，项目营运期采矿区主要设备噪声预测结果见表4-9。

表4-9  项目采矿区主要设备噪声预测结果   单位：dB（A）
噪声源

噪声源名称

平均声级

离源50m

离源100m

离源150m

离源200m

离源250m

离源300m

采矿区

浅孔钻机
90

56.0

50.0

46.4

43.9

42.0

40.4

空压机
85

51.0

45.0

41.4

38.9

37.0

35.4

挖掘机
80

46

40

36.4

33.9

32.0

30.4

装载机
80

46

40

36.4

33.9

32.0

30.4

自卸汽车

80

46

40

36.4

33.9

32.0

30.4

—
贡献值
92.1
58.1
52.1
48.5
46.0
44.1
42.5
本环评考虑最不利情况：即所有设备正常运行状态下同时工作，对设备噪声贡献值进行叠加计算，当噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准时，其所需衰减距离为50m(昼间)，项目夜间不运行；所有设备同时运行在50m处噪声贡献值为58.1dB（A），距开采区最近敏感点为开采区西侧760m处顺民村，开采区噪声经距离衰减后对顺民村的贡献值＜60dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类昼间标准，项目夜间不开采矿石。
2）固定噪声源预测

项目加工区噪声源强、降噪情况表详见表4-10，加工区厂界噪声预测结果详见表4-11。

表4-10  项目加工区噪声源强、降噪情况表

噪声源

数量（台）

单台源强dB（A）

距厂界距离（m）

降噪措施

降噪后dB（A）

东

南

西

北

给料机
1

85

25

15

135

150

基础减振、建筑隔声，减噪15dB（A）

70

颚式破碎机
1

90

35

15

120

150

基础减振、建筑隔声，减噪15dB（A）

75

反击式破碎机
2

90

90

50

75

120

基础减振、建筑隔声，减噪15dB（A）

75

3YKQ3070振动筛

1

85

110

13

50

150

基础减振、建筑隔声，减噪15dB（A）

70

3YKZ3080振动筛

2

85

140

50

15

120

基础减振、建筑隔声，减噪15dB（A）

70

皮带机

11

80

80

50

80

130

基础减振、建筑隔声，减噪15dB（A）

65

表4-11 项目加工区噪声预测结果

预测点位置

预测点

预测结果

达标分析

贡献值（昼间）

工业场地

东面厂界

54.4

达标

南面厂界

54.5

达标

西面厂界

53.7

达标

北面厂界

54.5

达标

从以上预测结果可知，项目工业场地场界噪声昼间贡献值均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区标准要求，夜间不对矿石进行加工。预测结果表明，本项目布局合理，采取选用低噪声设备，基础减振等措施以后，对周边声环境影响不大。
（3）爆破振动影响分析

①预测公式及参数选择
根据(GB6722-2014)《爆破安全规程》推荐的计算爆破振动对建筑物影响的安全距离公式为：
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式中：R—爆破振动安全允许距离，m；

      Q—炸药量。根据爆破安全规程，秒延时爆破取最大一段药量，按最大一段起爆药量计，取kg；

V—建筑物安全振动波速，cm/s；

a—与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，可从《爆破安全规程》中查阅，见表4-12。

表4-12 爆破区域不同岩性的K、a值一览表

序号

岩性

K

a

1

坚硬岩石

50-150

1.3-1.5

2

中硬岩石

150-250

1.5-1.8

3

软岩石

250-350

1.8-2.0

根据(GB6722-2014)《爆破安全规程》 可知，一般建筑物和构筑物的爆破地振安全性应满足安全振动速度的要求，主要类型的建(构)筑物地面质点的安全振动速度规定见表4-13。
表4-13主要类型的建 (构)筑物地面质点的安全振动速度建(构)筑物类型

建（构）筑物类型

安全允许质点振动速度（cm/s）

F≤10Hz

10Hz＜f≤50Hz

F＞50Hz

土窑洞、土胚房、毛石房屋

0.15-0.45

0.45-0.9

0.9-1.5

一般居民建筑物

1.5-2.0

2.0-2.5

2.5-3.0

工业和商业建筑物

2.5-3.5

3.5-4.5

4.2-5.0

一般古建筑古迹

0.1-0.2

0.2-0.3

0.3-0.5

注:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f<20Hz:露天深孔爆破f=10-60Hz:露天浅孔爆破f＝40—100Hz:地下深孔爆破f＝30-100Hz:地下浅孔爆破f＝60—300Hz。

由地质勘探报告可知，本项目基岩属坚硬岩石，项目采用中深孔爆破方案，K、a分别选取100、1.4,最大一段起爆量取437.58kg。开采爆破设计的建筑物主要是地表村庄的住宅，按照一般民用建筑考虑，爆破为深孔爆破，频率＞50Hz，因此，选取安全振动速度为2.8cm/s。

②预测结果

经计算，爆破振动安全距离为95.8m,根据周围环境调查，距离项目开采区最近的居民点为760m处的顺民村，实际距离远大于爆破振动安全距离，因而爆破作业产生的爆破振动不会对顺民村建筑造成影响。
（4）结论
通过采取选用低噪声设备、基础减振、夜间不生产、部分设备采取封闭隔声措施、运输车辆经过村庄时保持低速、匀速行驶措施后，开采作业设备噪声对居民区影响值较小，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求；砂石料加工噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。
本项目周围200m范围内没有居民点，距离项目最近的保护目标为采矿区西侧760m处顺民村（顺民村距加工区660m），运营过程中设备噪声对周边村庄的影响较小。

爆破振动安全距离为95.8m，根据周围环境调查，距离项目开采区最近的居民点为760m处的顺民村，实际距离远大于爆破振动安全距离，因而爆破作业产生的爆破振动不会对顺民村建筑造成影响。

固体废物

项目运营过程中固体废弃物主要为矿山剥离的表土，废石，生活垃圾，机修废油，化粪池、一体化污水处理站的污泥，布袋除尘灰、隔油池油污。

表土

根据项目《开发利用方案》，本项目运营过程中剥离的表土量约为4.6万m3（6.9万t），运至表土堆场，用于矿区绿化覆土。

（2）废土石

根据《云南省昆明市晋宁区顺民普通建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，本项目矿山开采过程中剥采比为1：9m3/m3，项目年开采矿石72.99万m3/a，因此产生废土石8.11万m3/a（17.84万t/a），废土石来源于项目开采及筛分过程，废土石堆放于排土场内，用于矿区回填。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），项目表土属第Ⅰ类一般工业固体废物，排土场应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设。
（3）生活垃圾

本项劳动定员50人，工作人员在项目区内食宿，生活垃圾的产生量按0.5kg/天·人计算，则生活垃圾的产生量为25kg/d，7.5t/a，运至项目周边村庄生活垃圾指定堆放点进行堆放，最终由环卫部门清运处置。

（4）废机油

设备维修过程中会产生废机油，产生量约为1t/a，查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，废机油属于危险废物。通过设置危废暂存间对机修过程中产生的废机油及机油桶进行暂存，定期委托有资质单位处置。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）相关要求建设、贮存、管理：

1）危废暂存间建设要求

①选址在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

④设施内要有安全照明设施和观察窗口。

⑤基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 

⑥要防风、防雨、防晒。

2）危险废物贮存容器要求

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装在危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装在危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

⑤危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。

3）危险废物贮存设施的管理

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

②不得接收未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物。

③不得将不相容的废物混合或合井存放。

④危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、人库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑤危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查。发现破损，应及时采取措施清理更换。

（5）化粪池、一体化污水处理站的污泥

化粪池、一体化污水处理站的污泥产生量约为0.12t/a，定期清掏后同生活垃圾一起清运处置。

（6）除尘灰

项目布袋除尘器收集的除尘灰为1410.182t/a，主要分成为石灰岩矿粉，与砂石料一起外售。

（7）沉砂池泥沙

项目营运期设置沉砂池对矿区、加工区、排土场、表土堆场淋滤水进行收集沉淀，会产生沉淀泥沙，主要成分是泥沙、碎石等，与矿山表土成分相似，产生量约40t/a，定期清掏后运至本项目排土场堆存，后期用于采空区回填。

（8）隔油池油污

隔油池油污产生量约0.03t/a，按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市政府令第109号）委托有资质单位进行清运处置。

本项目固废类别及产生、处置情况详见表4-14。

表4-14   项目固体废物产生及处置情况表
序号

固废名称

产生量

废物类别

处置措施

1

表土

6.9万t

一般固废

送排土场暂存，用于采空区植被覆土

2

废土石

17.84万t/a

一般固废

送排土场暂存，用于采空区回填

3

废机油

0.2t/a

危险废物（废物代码900-214-08）

设危废间，最终委托有资质单位处置

4

生活垃圾

7.5t/a

一般固废

运至项目周边村庄生活垃圾指定堆放点进行堆放，最终由环卫部门清运处置
5

化粪池、一体化污水处理站污泥

2.25t/a

一般固废

定期清掏后同生活垃圾一起清运处置。
6

布袋除尘器除尘灰

1410.182t/a

一般固废

与砂石料一起外售
7

沉砂池泥沙

40t/a

一般固废

清掏后运至本项目排土场堆存，后期用于采空区回填
8
隔油池油污
0.03t/a
一般固废

委托有资质单位进行清运处置
由上表可知，项目运营固废均采取了妥善处置措施，对周边环境影响较小。

运营期对生态影响

本项目属石灰岩矿开采和加工项目，项目生态影响主要为土地利用改变、植被破坏、区域生态的影响、景观破坏。

（1）对土地利用影响分析

本工程总占地面积为20.8hm2，占地类型为林地、园地、草地、其他土地，不涉及公益林和基本农田，项目矿石开采导致原有土地利用格局改变，项目采取边开采边恢复，因此，项目开采虽然对土地利用类型有所影响，但可以通过后续生态恢复措施进行治理。

（2）对植物资源的影响

矿石开采无疑会导致区内植被的减少，表士剥离，地表植被将全部清除，改变了原有的用途和功能，将造成小范围内植被数量的减少，矿区植被包括低矮灌木丛、杂草丛、板栗树，均为当地常见种。项目的实施对区域植被覆盖率影响不大。且项目内植被均为区内常见种，无珍稀物种，因此项目建设对植被影响不大。

项目周边为基本农田、园地，矿石开采、加工及运输时产生粉尘，造成空气中颗粒物浓度增高，部分颗粒沉淀后附着于周边农作物、果树叶片上，其中，对附着于叶片表面的粉尘对农作物的影响最大，一方面原因是粉尘等颗粒覆盖于农作物、果树叶片表面，影响农作物、果树叶片的光合作用，从而导致农作物、果树减产。另一方面则是，施工粉尘等颗粒附着于农作物、果树花粉或柱头上，将影响农作物、果树传粉和授粉而导致作物减产。因此，项目矿石开采、加工及运输过程中应加强管理，配备专门的洒水车辆，在晴天定时对项目区进行洒水抑尘，防止粉尘飞扬，运输砂石料的车辆上应覆盖篷布，减少运输过程中产生的扬尘对周边环境造成较大影响。

（3）对动物影响分析

矿石开采对植破造成破坏的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上矿石开采噪声产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活收到威胁而迁徙，远离矿山地周围。但由于项目区占地面积不大，且项目区环境状况与周围相似，因此，项目实施后，项目内动物将迁徙到附近生境，但其生态环境、气候等与项目区类似，迁徙动物能很快适应新的生存环境。因此，项目建设对评价区野生动物的类型及数量会产生一定负面影响，但影响不大。

本次环评提出项目建设单位加强工作人员的教育及管理，加强对野生动物保护的学习和宜传，在项目开采结束后，对矿区、工业场地区、土石方转运场区等进行植被恢复，将很好的修复生态环境。

（4）对区域生态的影响

项目区内未发现国家级、省级重点保护珍稀动植物。项目区内主要为林地、园地等。区内栖息的主要是常见的两栖类、爬行类、昆虫、鸟类等动物，均为当地常见物种，项目运营期需对矿区表士进行剥离，区内植被需全部清除，使栖息于区内的动物必须全部迁徙。项目区面积不大，区内存在植物均为当地常见物种，全部清除后不会引起物种灭绝，对当地物种影响小，不会影响当地生态系统平衡。

对矿区采取边开采边恢复，保证复垦绿化资金到位，另外一方面在树种选择上选择乡土树种进行生态的恢复，并且在绿化植树后要进行管理维护，保证一定的成活率，在这种条件下保证当地生态环境的恢复。

（5）对景观生态的影响

项目实施后，工程建设使评价区景观破碎化程度加深，采场内涉及的暖温性灌丛景观将受到干扰，发生改变，形成新的采矿斑块，对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏。但由于项目区不大，项目建设破坏的物种主要是常见的广布种：紫荆泽兰等，影响不大。评价区景观基质中最重要的是暖温性灌丛景观，在晋宁区境内广泛分布，工程不会造成各组成物种的消失。

（6）对水土流失的影响

运营过程中水土流失形式主要以水力侵蚀为主，主要发生在开采区、排土场、表土堆场。开采区开采活动主要在山坡面进行，下游有人工林、园地、耕地等，矿石剥离活动使得土石裸露，遇暴雨时，可能形成泥石流对下游的果树、农作物造成损坏。排土场下游为园地，表土堆场下游为耕地，矿石剥离排放的废土石形成松散土石堆积体，堆放过程若得不到有效拦挡，暴雨时将向下游倾泻，侵占下游园地、耕地，压埋植被。本评价要求建设单位暴雨天气不进行矿石开采；在露天采场、表土堆场、排土场外围设截洪沟，对露天采场、表土堆场、排土场外围雨天地表径流进行导排；开采区、排土场、表土堆场内分别设置排水沟、沉砂池，雨天地表径流（淋滤水）排入沉砂池回用于项目区洒水降尘，不外排；排土场、表土堆场下游设置拦挡等防治措施。通过采取上述防治措施后，项目运营过程中可能产生的水土流失得到有效防治，对环境影响不大。

（7）生态影响评价小节

项目开采活动对地表植被的破坏会导致区域植被的减少；项目矿石开采、加工会对区域内小型野生动物产生一定影响，对其形成驱赶；矿石开采可能造成水土流失；矿石开采在一定程度上改变矿区地貌，使原来的自然景观出现裸露边坡。

项目占地类型为林地、园地、草地、其他土地，未占用基本农田及公益林，本评价要求建设单位对占用的林地办理相关手续后方可使用；项目开采活动限制在用地范围内，杜绝不合理占地。严格执行边开采边恢复的生态恢复措施，及时对采空区进行生态恢复，优先选用乡土树种；建设单位须严格落实水土保持方案中的相关措施；建设单位应委托有资质的单位编制“矿山地质环境恢复治理方案”及“土地复垦方案”，并要按矿山地质环境恢复治理方案及土地复垦方案的要求进行生态恢复。通过采取上述措施，生态环境将得到一定的恢复和补偿。项目运营对生态环境影响较小。

地下水环境影响分析

地下水环境影响评价等级

矿区内地层富水性中等，但区内无地下水泉点出露，说明区内地下水位埋深较大，且矿区位于山脊附近，地下水补给面积较小，因此地下水对矿床充水影响较小。矿区采用露天开采方式，最低开采标高（1975m）位于当地最低侵蚀基准面（1900m）之上。故此矿石开采不会产生涌水，矿床开采对地下水影响不大。

本项目建设对地下水的影响主要是以下几个方面：

对地下水水质的影响

矿区、砂石料加工区、排土场淋溶水主要污染物为ss,无有毒有害物质，部分雨水经上层岩土过滤后下渗，对地下水环境影响较小。

生活污水水质简单，主要污染物为CODcr. BOD5、氨氮等，经一体化污水处理站处理后用于项目区洒水降尘及绿化。

项目所用柴油及运行过程中产生废机油若管理不善出现泄漏，则将直接污染场地土壤，进而逐渐下渗污染地下水环境，故建设单位应加强油类物质的管理。本项目所用柴油及运行过程中产生废机油均采用桶装，分别暂存于柴油桶储存间和危废间内，危废间和柴油桶储存间均采取防渗处理，最大限度的避免了油类泄漏对地下水的不利影响小。

由此，通过以上措施的实施，本项目对于区域地下水环境影响较小。

2）对周边居民用水的影响

经现场调查，本项目不涉及饮用水源地，矿区内无取水工程。本项目位于山坡地带，设计开采标高2125～1975m，露天开采，不会形成深部采坑，对区域地下水影响较小。

因此，本项目对周边居民饮水基本无影响。

土壤环境影响分析

砂石料开采不产生土壤环境生态影响，也不产生重金属及有机物等污染因子，本次环评做一般影响分析。

大气沉降对土壤环境影响分析

本项目为石灰石的开采及加工，加工过程不添加药剂，主要大气污染物为颗粒物，主要成分为SiO2、CaO、CaCO3等，其性质与土壤主要组成矿物质相同，不含有害元素，大气沉降对土壤环境影响很小。

废水下渗对土壤环境影响分析

项目运营期无生产废水产生，生活污水经一体化污水处理站处理后，用于项目区洒水降尘及绿化浇洒，不外排，对土壤环境无影响。项目区雨季采场淋滤水、工业场地初期雨水污染物主要为SS，与矿山土壤成分基本相同，雨水下渗对矿区及周边土壤无影响，不会造成土壤污染。项目废水全部回用不外排，正常情况不会下渗对土壤造成污染。项目对土壤环境的影响可接受。
环境风险影响分析

建设项目风险源调查

项目区不设置炸药库，根据现场调查及建设单位提供资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”，本项目涉及的风险源主要为柴油储罐、危废暂存间、一体化污水处理站。本项目涉及的危险物质为柴油、废机油，属于目录中“381、油类物质"，其中柴油储存在柴油间的柴油罐内，容积14m3，地上放置。废机油产生量为1t/a，暂存于危废暂存间内。

1）柴油储罐：柴油储罐是项目区最容易发生事故的场所，如油罐泄漏造成土壤及地下水的污染；油罐遇火引起爆炸及火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。

2）危废暂存间：危废暂存间存放的废机油泄漏造成土壤、地表水、地下水的污染。

3）一体化污水处理站：污水处理站发生故障，不能正常运行或发生泄漏，污水直接外排造成土壤、地表水、地下水污染。

（2）风险潜势初判

本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及名录中的危险物质只有“381 油类物质”，其临界量为2500t，本项目柴油和废机油最大贮存量分别为11.8t（14m3）和1t，经计算，本项目危险物质量与临界量比值（Q）＝11.8/2500+1/2500＝0.005，项目Q值为0.005＜1，则根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I，因此，判断本项目风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。

（4）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目实际情况，项目环境风险主要为物质风险、生产系统方面的风险。

1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目存在危险性的物质只要有柴油、废机油。项目柴油最大储存规模为11.8t，主要理化性质见表4-15。

表4-15 柴油的理化性质及危险特性表

标识

英文名：Diesel oil

中文名：柴油
分子式：/
分子量：/
理化性质

外观与性状：稍有粘性的棕色液体。

熔点(℃)：-18
沸点(℃)：282-338
相对密度（水=1）：0.87-0.9

相对密度（空气=1）：/

主要用途

用作柴油机的燃料。

燃烧爆炸危险性

燃烧性：可燃

闪点（℃）：38
引燃温度（℃）：257

爆炸下限（V%）：无意义

爆炸上限（V%）：无意义

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳。

禁忌物

强氧化剂、卤素。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

健康危害

健康危害

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
包装与储运

包装类别：Z01
储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
防护措施

工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作场所严禁吸烟，避免长期反复接触。

泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

2）生产系统危险性识别

①柴油储罐

项目储油间内设置有14m3的卧式储罐，储油罐最大储存量11.8t。存在柴油储罐泄漏风险。
②危险废物暂存间

项目产生的废机油暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间管理不当导致废机油泄漏。

③一体化污水处理站

一体化污水处理站不能正常运行或发生泄漏，污水直接外排。

3）环境影响途径

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是柴油及废机油泄漏后通过流淌、浸透等方式对地表水环境、土壤、地下水产生影响；柴油泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；污水处理站发生故障，不能正常运行，废水直接排放对地下水、地下水、土壤产生影响。

（5）环境风险影响分析

1）柴油及废机油储存区环境风险分析

项目柴油及危险废物暂存间管理不当造成泄漏后对环境造成的影响如下：
①对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油、废机油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里，大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味:其次，因有机烃类物质难溶于水，大部分浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年。

②对地下水的污染

危废暂存间、储油罐泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油、废机油，土壤层吸附的燃料油、废机油不仅会造成土壤动、植物死亡，而且土壤层吸附的燃料油、废机油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。

③柴油火灾爆炸事故二次污染物对大气环境的影响

泄露柴油遇明火燃烧，在完全燃烧状态下主要产生二氧化碳和水，以上气体对大气环境影响很小；不完全燃烧状态下将可能会产生一氧化碳甚至是碳颗粒，还会产生少量氮氧化合物等，-氧化碳是有毒气体，不仅污染环境，甚至危害人体健康。未燃烧完的油料将挥发出非甲烷总烃，同样也会对大气环境产生不良影响。

2）一体化污水处理站环境风险分析

一体化污水处理站出现故障，生活污水未经处理直接外排，污染因子为COD、BOD、SS、NH3H、总磷，动植物油，对地表水、地下水环境造成影响。

（6）环境风险管理

在柴油储存区设置禁止烟火等安全标识牌；对柴油储存区进行地面防渗措施；对危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）进行防渗；定期检查柴油储罐，发现泄漏及时更换；加强员工培训及安全管理，减小事故隐患；制定突发环境事件应急预案并进行备案。详细风险防范措施详见“五、主要生态环境保护措施”。

环境风险小结

项目风险源为储油罐、危废暂存间、一体化污水处理站，建设单位制定环境事件应急预案，建立健全安全生产责任制，制定降低风险的规章制度，加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，项目存在的环境风险时可以接受的。

	选址选线环境合理性分析
	1、项目选址合理性

根据对比分析，项目的建设符合《云南省主体功能区规划》、云南省“三线一单”、《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿 山生态环境保护与恢复治理技术规范》等相关规划及技术规范要求，项目选址无制约性因素。

2、排土场设置合理性分析

对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，对排土场选择的可行性进行分析。
表4-16   排土场设置合理性分析

GB18599-2020要求
本项目

符合性

1、选址

一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关规定要求

项目的排土场属于本项目的环保工程，符合相关法律法规要求。

符合

贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。

本项目石灰岩开采产生的废土石属Ⅰ类一般固体废弃物，无渗滤液产生；排土场雨季产生的淋滤水经初期雨水收集后用于降尘，对环境影响较小。根据大气预测结果，排土场无组织排放的粉尘达标，对环境影响较小。

符合

贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内

排土场选址不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域，选址选择符合该条要求。

符合

贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞层、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域

排土场占地类型为园地，坡面物质主要为碎石土，下伏第四系残坡积砂质粘土，基岩地层为震旦系上统灯影组（Zbdn）白云质灰岩，岩层产状205°～265°∠6°～8°，工程地质条件中等，不属于活动断层、溶洞层、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域

符合

贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。

排土场选址不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其淹没区、保护区、滩地、岸坡

符合

2、防渗

Ⅰ类场要求：当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可采用天然基础层作为防渗衬层；当天然基础层不上满足上述防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度不小于0.75m的天人基础层

委托勘测单位测量、核算排土场天然基础层饱和渗透系数及厚度，对于不满足要求的，采用渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度不小于0.75m的改性压实粘土作为防渗衬层。

符合

据上表对照结果，排土场场址选择符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
平面布局合理性分析

项目由露天开采区、加工区、办公生活区、排土场、表土堆场、运输道路六部分组成。加工区位于露天采区西北侧，排土场位于露天采区西侧，表土堆场位于位于露天采区西北侧，办公生活区位于加工区西北侧。项目所在区域主导风向为西南风，项目办公生活区位于露天开采区、加工区侧上风向，减少矿石开采、加工粉尘对办公生活的影响。加工区内设置封闭式砂石料加工车间，封闭式成品料仓，砂石料加工车间根据矿石加工流程，由东向西布置，加工区平面布置合理。项目表土堆场、办公生活区依托北侧乡村道路，为便于矿石运输，在矿山北侧新建道路连通加工区、矿山南侧新建道路连通排土场、表土堆场。

综上分析，项目平面布置减少项目产生的粉尘对办公生活影响，加工区内平面布置根据生产流程布置。故此，项目平面布置合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	大气污染防治措施

在施工工作面，定制洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风干燥日要加大洒水量和洒水次数。

施工现场内运输道路应洒水降尘，以减少汽车行驶扬尘，并尽量减缓车速。

施工过程中使用的水泥和其它细颗粒散装原料，应贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放。细颗粒物料运输应采用密闭式槽车运输，装卸时要采取措施减少扬尘量。

加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环境保护意识，坚持文明施工科学施工。

可行性分析：

上述措施为施工期常规的控制措施，洒水降尘为施工场地最常用且有效的措施，经过采取措施后可有效控制施工期大气对环境的影响，施工扬尘防治措施可行。

水污染防治措施

（1）在施工场地修建沉砂池及排水沟，将施工废水汇入沉砂池处理后用于施工用水及洒水降尘用水。

（2）施工现场不设施工营地，施工人员清洗废水收集沉淀后用于场地洒水降尘。

（3）施工期优先建设项目露天采区截水沟，阻止项目区外雨水进入项目区内，减少水土流失。

可行性分析：

本项目不设置施工营地，施工废水、生活污水主要含SS，采用沉砂池处理施工期废水后回用于施工过程，处置措施可行。

噪声防治措施

（1）采用低噪声设备，并对设备定期维修、养护；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛；合理布局施工场地，产噪较大设备设置在远离居民区，并采取适当降噪措施。

（2）按规定操作机械设备，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。

（3）合理安排施工时间，夜间不施工，避免影响村民休息。

可行性分析：

施工期噪声防治措施主要从源强及管理上进行控制，减少源强有效措施为选用符合环保要求的低噪声设备，管理上主要为合理安排施工时间。因此，本评价提出的施工期噪声减缓措施可行。

固体废物污染处置

（1）施工生活垃圾统一收集后并入当地垃圾收集点，委托当地环卫部门处理。

（2）施工产生的建筑垃圾分类集中收集，可利用的回收利用，不可利用的统一收集后运至城建部门指定地点进行处置。

（3）施工产生的废土石运至项目排土场暂存，表土后期用于采矿区、加工区、排土场、表土堆场绿化覆土，其余土石方用于采矿区回填。

可行性分析：

通过采取以上措施施工期产生的固体废物均得到合理有效的处理，降低项目施工期固体废物对外环境的影响，本报告认为项目施工期固废治理措施可行。

5、生态环境保护措施

（1）尽量减少临时用地，施工材料堆放等临时用地尽量布置在项目区占地范围。

（2）提高施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕猎野生动物。

（3）施工中应尽量减少破坏植被，严禁乱砍乱伐。

（4）运输材料、弃渣必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的地方。

（5）在施工期间，施工人员应严格遵守《中华人民共和国野生植物保护条例》和《中华人民共和国水土保持法》，严禁在施工区乱砍乱伐，禁止随意开辟施工便道。

可行性分析:

施工期生态保护措施基本为管理措施，通过加强施工管理，严禁乱砍乱伐减缓施工期生态影响，措施可行。

	运营期生态环境保护措施
	生态防护和恢复措施

（1）对植物资源保护措施

在矿山开采过程中，拟采取以下植物资源保护措施：

1）保护好非规划用地的植被，减少对生态环境的破坏。在采矿过程中，除矿界内，不得随意开挖、填埋、毁坏其周围区域现有的耕地、园地、林地等。

2）采矿生产期间禁止在非规划用地毁林开荒和放火烧山，不得随意砍伐工程用地外的现有树木，破坏植被；对矿区应及时进行植树绿化，以恢复植被。

3）将滑落到山坡植被上的土方尽快清理，使植被恢复现有的生长状态。项目开采过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。

（2）对野生动物资源保护措施

为了保护生态平衡，在项目建设前后应禁止乱捕滥杀，建设单位要加强对员工的教育及管理，提高企业职工保护野生动物的意识及法纪观念，禁止捕猎野生动物。

（3）矿山生态恢复措施及对策分析

采取边开采边恢复，选择当地树种进行复垦。

大气污染防治措施

①严格控制剥、采进度，剥采同步，以避免挖掘面大面积裸露。

②采用湿式凿岩，凿岩机自带除尘。

③在爆破工艺上选用中深孔爆破，合理布置炮孔，加强装药和填塞作业的管理，以降低爆破作业的产尘量。

④采用水炮泥方法爆破，先装炸药，然后紧贴炸药装填一个水泥泡，接着用固体泡泥堵塞剩余炮眼空间。炸药爆炸时水炮泥的水便形成雾状分布在空气中，可起到降低起尘量及吸收有毒有害气体的作用。

⑤配备雾炮洒水车，雾炮洒水车工作原理是利用高气压将水加压,经过管道输入到高压喷嘴雾化装置形成飘洒在空气中的水雾，水雾经射雾系统将水雾发送到较远距离。对露天开采面洒水降尘，保持开采区潮湿。避免在大风大气进行矿石开采，并在大风加强对工作面洒水，防治工作面风蚀扬尘。

⑥封闭式砂石料加工车间，封闭式成品料仓，输送皮带布置于封闭输送廊道内，中转仓为封闭式。

⑦砂石料加工的进料口设2个洒水喷头；在破碎、振动筛上方设集气罩（收集效率 90%），经1套布袋除尘器（除尘效率 99.7%）处理后，由1根15m高排气筒排放。

⑧露天采场边开采边恢复，对矿区形成终采面的区域立即绿化，防止矿区大面积裸露起尘。

⑨加强表土堆场、排土场、运输道路洒水降尘，降尘采用雾炮洒水车，射程30-40m，洒水次数每天不低于3次，大风时加强洒水频次。

⑩严禁超高运输，降低装载高度，在车辆两边加装挡板，防止运输过程石料抛洒，并在装矿完毕后洒水增湿料面，最后加盖篷布，避免运输过程中产生较大扬尘。

⑪行驶过程中控制汽车行驶车速，降低车轮产生的交通扬尘。

⑫采用符合环保要求的内燃机施工机械，并通过加强保护和维护，减少内燃机燃油尾气排放量。

可行性分析：

项目砂石料加工车间采用布袋收尘后有组织排放，减少粉尘排放量，布袋除尘为成熟的除尘措施；采用雾炮洒水车降尘，射程30-40m，能够有效降低开采作业、运输道路、排土场、表土堆场扬尘量；对于能封闭的产尘点尽量封闭，皮带输送采用加盖钢棚密封式，砂石料车间为封闭式，成品料仓为封闭式，中转仓为封闭式，对产尘点进行封闭为常见的减少起尘措施；对于产尘面较大的场地，采用洒水车洒水降尘，为常规的扬尘控制措施。因此运营期采取的降尘措施可行。

水环境污染防治措施

①截排水沟、雨水收集池

在露天采场、表土堆场、排土场外围设截洪沟，对露天采场、表土堆场、排土场外围雨天地表径流进行导排。其中露天采场截洪沟700m，表土堆场截洪沟260m，排土场截洪沟330m。

对项目各片区分别设置排水沟、沉砂池，各片区雨天地表径流（淋滤水）排入各片区设置的沉砂池处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T18920-2020）中的道路清扫后，全部回用于项目区洒水降尘，不外排；根据工程分析，在开采平台下方设排水沟，矿区排水沟总长6370m，末端设1座70m3沉砂池（矿山边开采边恢复，沉砂池汇集裸露开采面雨季淋滤水）；排土场内设置150m排水沟，末端设1座65m3沉砂池；表土堆场内设置120m排水沟，末端设1座35m3沉砂池；砂石料加工区内设置320m排水沟，末端设1座195m3沉砂池。

②生活污水

项目食堂废水经1座0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一同进入1座5m3化粪池，再经1套处理规模为5m3/d的一体化污水处理站，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、绿化标准后，晴天直接用于项目区洒水降尘及绿化，雨天暂存于污水处理站末端30m3清水池，待晴天回用。

可行性分析：

项目开采作业面、工业场地、临时排土场雨季汇集的雨水主要污染物为SS，主要为矿石成分，不含有毒有害物质，在各片区低洼处设置沉砂池，大部分颗粒物得以沉降，全部用于项目区洒水降尘，不外排，对周边地表水环境影响较小；生活污水产生量较小，主要污染因子为COD、BOD、NH3-N、SS，经一体化污水处理站处理后回用于项目洒水降尘及绿化浇洒，不外排。项目运营期采取的废水治理措施在技术和经济上可行。

噪声污染防治措施

①采矿爆破噪声控制措施

项目每次爆破装药量控制在一定水平，采用多排孔延时爆破，毫秒迟发多段爆破，减少每一段的装药量，保证堵塞长度，提高堵塞质量，降低噪声。爆破作业均在昼间进行，夜间不进行爆破；同时尽可能每次爆破时间相同，即定时爆破。建设单位应在每次爆破前应事先通知村民，以征得谅解。

②采场机械设备作业噪声治理措施

a、选用低噪声设备，对设备安装减振装置。

B、潜孔钻机、空压机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换。

c.加强施工队伍的素质教育，尽量减少人为噪声。

d、紧固设备上的所有部件，特别是需要经常更换的零部件，避免因个别部件的松动而产生的额外振动。

④交通运输噪声治理措施

对于汽车运输噪声，最有效的措施是强化行车管理制度，控制车速、严禁鸣号，严禁超载超速，最大限度地减少流动噪声源，并禁止夜间运输。

为消除或减轻外部运输噪声造成的环境影响，应采取如下处理措施：

a、运输时段选择在白天，严禁在午休或者夜间运输，合理调度运输时间；运输汽车在经过居民点时，应限制车速，同时禁止鸣笛；同时禁止运输汽车超载运输；在成品运输的高峰期应尽早与附近的村民沟通，争取村民的理解与支持。

⑤其他噪声防治措施

a.做好个人防护：减少在噪声环境中的暴露时间，车间和采矿现场工作的人应佩带护耳器（耳塞、耳罩等），以减小噪声的影响，同时实行轮流工作制。

b.矿区执行严格的工作制度：禁止夜间进行采矿作业，禁止运输车辆夜间运行。

c.建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常作业噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

可行性分析：

以上措施均为常见的隔声、减震降噪措施，措施成熟可行。

5、固废处置措施

（1）矿石开采产生的表土运至表土堆场，废土石运至排土场，后期用于采场回填。

（2）在设备维修及机油更换过程中产生的废机油收集后暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位处置。
（3）生活垃圾运至项目周边村庄生活垃圾指定堆放点进行堆放，最终由环卫部门清运处置。

（4）化粪池、一体化污水处理站污泥定期清掏后同生活垃圾一起清运处置。

（5）布袋除尘器收集的除尘与砂石料一起外售。

（6）沉砂池产生的沉淀泥沙定期清掏后运至本项目排土场堆存，后期用于采空区回填。

（7）隔油池油污委托有资质单位进行清运处置。

可行性分析：

排土场、表土堆场为主体设计，对排土场、表土堆场修建截水沟、沉砂池及拦渣挡墙，表土、废石后期用于采场回填，废土石得到合理利用；运营期产生的一体化污水处理站污泥、布袋除尘灰、沉砂池污泥均得到合理利用，本评价固废处置采取可利用资源最大化利用，固废处置措施可行。

6、环境风险防范措施

①建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对贮油罐、危废暂存间、一体化污水处理站进行检修，及时发现事故隐患并迅速给以消除。

③增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯德安全法规和制度，制定环境应急预案。

④储油间采用士工膜+防渗混凝土进行防渗处理，防渗层为至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s.

⑤危险废物暂存向地面及裙角采用土工膜+防渗混凝土进行防渗，防渗层为至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，危废间设置规范标识标牌。

⑥设置事故池，一体化污水处理站发生事故时，生活污水进入事故池暂存，待维修好污水处理站后再进入污水处理站处理。

	其他
	项目监测计划一览表详见表5-1。

表5-1   监测计划表

监测种类

环境要素

监测点位

监测因子

监测频率

污染源监测

大气

 矿区上风向设1个对照点、矿区下风向20m处设2个监控点。

颗粒物

每年监测4次，每次2天。

布袋除尘器15m排气筒。

颗粒物
噪声

厂界东、南、西、北

等效连续A声级

连续监测2天，每天昼间、夜间各一次。

废水

一体化污水处理站出口

PH、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧、总大肠菌群
连续监测2天，每天4个样



	环保投资
	项目总投资23613.29万元，环保投资为210.4万元，占总投资的0.89%。项目环保投资一览表详见表5-2。

表5-2  项目环保投资情况表
时段

治理类型

环保设施

环保投资（万元）

备注

施工期

大气防治措施

洒水降尘

5

环评提出

施工材料覆盖

3

环评提出

废水防治措施

排水沟、沉砂池（4个，3m3/个）
0.6

环评提出

噪声防治措施

防振垫

0.5

环评提出

固废防治措施

建筑垃圾、生活垃圾、废土石清运

2

环评提出

运营期

废气

砂石料加工车间粉尘
封闭式车间
0.8

主体设计

进料口粉尘

2个洒水喷头
0.2

环评提出
成品料仓

封闭式料仓

0.4

主体设计

输送皮带

封闭输送廊道
0.5

环评提出
破碎、筛分粉尘

1套布袋除尘器+15m排气筒

4

环评提出
开采面、道路运输、排土场、表土堆场粉尘

雾炮洒水车3台

12

环评提出
食堂油烟

1套油烟净化器，1根高于楼顶的烟囱

2

环评提出

废水

采矿区

矿区外围设置截洪沟，长700m。开采平台下方设置平台排水沟，矿区排水沟总长6370m，末端设置1座70m3沉砂池（矿山边开采边恢复，沉砂池汇集裸露开采面雨季淋滤水）。
5

环评提出

加工区

厂界四周设置排水沟，长320m，末端设置1座195m3沉砂池。
1

环评提出

排土场

外围设置截洪沟，长330m；排土场内设置排水沟长150m，深0.4m，宽0.4m，排土场下游挡墙外设置1座65m3沉砂池；排土场西南侧设置50m浆砌石拦渣坝，高12m。
3

环评提出

表土堆场

外围设置截洪沟，长260m；表土堆场内设排水沟，长120m，末端处设置1座35m3沉砂池。表土堆场西南侧设置30m浆砌石拦渣坝，高12m。
2

环评提出

办公生活区

雨污分流管网，1座0.5m3隔油池，1座5m3化粪池，1套处理规模为5m3/d的一体化污水处理站，1座30m3清水池。
5

环评提出

噪声

设备、爆破噪声

减振、防噪措施
1
环评提出
固废

废机油

危废暂存间10m2，防渗（防渗层为至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s）。危废间设置规范标识标牌
2

环评提出
生活垃圾桶

5个

0.1

环评提出
生态保护措施
矿区边开采边恢复；闭矿后对加工区、办公生活区、表土堆场、排土场、运输道路进行复垦。
150

环评提出

办公生活区绿化面积200m2
1
环评提出
环境风险

储油间采用士工膜+防渗混凝土进行防渗处理，防渗层至少2mm厚，渗透系数≤1×10-10cm/s；危废暂存间防渗；办公生活区1座5m3事故池。
3

环评提出

其他

环境影响评价费用

2.8

—
环保竣工验收

3.5

—
合计

210.4



六、生态环境保护措施监督检查清单

	                    内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	减少临时用地，不跨界占地等
	对区域生态影响较小
	禁止在非规划用地毁林开荒，禁止乱捕滥杀动物，矿山服务期满后，做好生态恢复
	项目区外植被未受影响，服务期满后绿化恢复原有生态环境

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	将施工废水汇入沉砂池处理后用于施工用水及洒水降尘用水
	对地表水环境影响较小
	矿区、加工区、排土场、表土堆场设置截排水沟，进入沉砂池处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。

2、生活污水经一体化污水处理站处理后，回用于项目区洒水降尘及绿化浇洒，不外排。
	污水处理站出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T18920-2020）中的道路清扫、绿化标准；沉砂池出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T18920-2020）中的道路清扫标准

	地下水及土壤环境
	/
	
	危废暂存间做好“三防”措施；
	/

	声环境
	采用低噪声设备，合理安排施工时间等
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	选用低噪声设备，对设备安装减振装置，合理安排工作时段
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	优化爆破工艺，合理安排爆破时间
	

	大气环境
	洒水降尘，采用密闭式运输等
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	湿式凿岩；进料口进行喷雾降尘；破碎、筛分设布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	固体废物
	生活垃圾统一收集后并入当地垃圾收集点，委托当地环卫部门处理；建筑垃圾分类集中收集，可利用的回收利用，不可利用的统一收集后运至城建部门指定地点进行处置；废土石运至项目区表土场，用于闭矿后采矿区、加工区、排土场绿化覆土，其余土石方用于采矿区回填，项目施工期不产生永久性弃渣
	处置率100%
	矿石开采产生的表土运至表土堆场，废土石运至排土场，后期用于采场回填；废机油收集后暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位处置；生活垃圾运至项目周边村庄生活垃圾指定堆放点进行堆放，最终由环卫部门清运处置；一体化污水处理站污泥定期清掏后同生活垃圾一起清运处置；布袋除尘器收集的除尘与砂石料一起外售；沉砂池产生的沉淀泥沙定期清掏后运至本项目排土场堆存，后期用于采空区回填和绿化覆土
	处置率100%

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	规范设置柴油储罐，并设置相关标识牌、警示牌
	

	环境监测
	/
	/
	按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展废气、噪声的例行监测
	按要求开展

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目的建设符合国家产业政策、符合当地规划，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区。矿山施工和开采过程中不可避免将对周边地表水、生态、大气环境等造成一定不良影响，在建设单位严格落实本环评提出的污染防治措施后，项目施工和开采过程中所产生的不利影响可以得到有效控制。

本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。
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